- 顶部
- 显示
- 画面状态显示
- 模式检查显示

# 模式检查显示

寻像器或LCD液晶屏画面上可显示摄像机设置和状态，供您检查。

每次将摄像机上的〈DISP/MODE CHK〉推向〈CHK〉侧，均会切换五个画面。

［STATUS］画面显示 → ［FUNCTION］画面显示 → ［AUDIO］画面显示 → ［USER SW］画面显示 → ［META INFO］画面显示 → 无显示

每个画面显示约五秒钟。显示画面时朝〈CHK〉侧推动〈DISP/MODE CHK〉开关可移至下一画面。

## ［FUNCTION］画面

显示视频输出状态和录制介质信息。

［SDI OUT］ | — | 显示〈SDI OUT〉端子输出的信号状态。
［TYPE］ | 显示通过［HD-SDI］/［SD-SDI］从〈SDI OUT〉端子输出的信号格式。
［CHAR］ | 显示在主菜单→ ［输出选择］ → ［SDI输出附字符］中通过［ON］/［OFF］选择的字符的叠加状态。
［P2CARD STATUS］ | — | 显示卡插槽中插入的P2卡的状态、剩余容量和已用总容量。 要显示的存储卡的状态如下： ［ACTIVE］/［ACCESSING］/［INFO READING］/［FULL］/［PROTECTED］/［NOT SUPPORTED］/［FORMAT ERROR］/［AUTH NG］/［REC IMPOSSIBLE］/［NO CARD］ 详情请参阅“P2卡存取LED和P2卡的状态”。
［TOTAL P2/mP2］ | 显示剩余容量/插槽1和2（或插槽3）以及录制介质（［P2］或［mP2］）合计的总容量。
［SLOT1］ | 显示插槽1中插入的microP2存储卡的状态、剩余容量/总容量。
［SLOT2］ | 显示插槽2中插入的microP2存储卡的状态、剩余容量/总容量。
［SLOT3］ | 显示插槽3中插入的P2存储卡的状态、剩余容量/总容量。
［PROXY］ | ［MEDIA］ | 显示低码流素材记录的介质选择状态。 ［P2］/［P2&SD］/［OFF］
［MODE］ | 显示低码流素材记录模式的设置状态。 ［AVC-G6 2CH MOV］/［SHQ 2CH MOV］/［HQ 2CH MOV］/［LOW 2CH MOV］
［PROXY ERROR］ | 显示低码流素材模块的操作错误。
［NETWORK］ | ［NETWORK］ | 显示所用网络的状态及连续播放状态。

## ［AUDIO］画面

显示各录制声道的音频设置和选择状态。

［AUDIO］ | ［INT MIC］ | 显示在主菜单→ ［音频设置］ → ［输入设置］ → ［内部话筒］中设置的内置麦克风状态。 ［STEREO］：采用2ch立体声话筒从正面两个方向记录音频。 ［MONO］：该模式通过增强像散弹枪一样的前向麦克风，录制来自于正面更清晰的音频。左右侧录制的音频相同。 ［OFF］：禁用内置麦克风的音频。
［AUDIO OUT］ | 显示在主菜单→ ［音频设置］ → ［输出设置］ → ［音频输出］中设置的音频输入信号状态。 ［CH1/CH2］/［CH1］/［CH2］/［CH3/CH4］/［CH3］/［CH4］
［A.IN］ | ［CH1/2/3/4］ | 显示各通道的输入状态。 ［INT（L）］/［INT（R）］/［INPUT1］/［INPUT2］
［LEVEL］ | ［CH1/2/3/4］ | 显示当前在各声道上选择的录制电平调整方式。 ［VR］：设置使用调整旋钮的手动调整时显示。 ［MENU］：在主菜单→ ［音频设置］ → ［记录CH设置］中设置使用［电平控制 CH3］/［电平控制 CH4］的手动调整时显示。 ［AUTO］：设置自动调整时显示。
［F.VR］ | ［CH1/2/3/4］ | 显示通过［ON］/［OFF］是否在［LEVEL］中显示［VR］（通过调节旋钮手动调节）的声道上启用〈F.AUDIO LEVEL〉旋钮。
［LIMITER］ | ［CH1/2/3/4］ | 显示各通道的限幅设置。
［LOWCUT］ | ［CH1/2/3/4］ | 显示各通道的低截止滤波器状态。

## ［USER SW］画面

显示各USER按钮的分配状态。详情请参阅“向USER按钮分配功能”。

［OTHER ASSIGN］ | ［GAIN L］ | 显示分配到〈GAIN〉开关的〈L〉上的增益值。
［GAIN M］ | 显示分配到〈GAIN〉开关的〈M〉上的增益值。
［GAIN H］ | 显示分配到〈GAIN〉开关的〈H〉上的增益值。
［S.GAIN］ | 列举并显示指定为超级增益的增益值。
［WHITE BAL A］ | 显示分配到〈WHITE BAL〉开关的〈A〉的色温。
［WHITE BAL B］ | 显示分配到〈WHITE BAL〉开关的〈B〉的色温。
［WHITE BAL PRE］ | 显示分配到〈WHITE BAL〉开关的〈PRST〉的色温。
［USER SW］ | ［USER1］ 至 ［USER8］ | 显示USER1到USER8按钮的分配。

## ［META INFO］画面

显示添加为元数据的信息。

［META INFO］ | ［POSITION］ | 当主菜单→ ［其它功能］ → ［GPS］设为［内部］时，显示从GPS获取的信息（纬度、经度、高度、日期和时间）。
［ROLL］ | 显示由水平仪获取的摄像机的水平倾斜角度。设置水平位置为0°，向左倾斜以负值表示，向右倾斜以正值表示。
［PITCH］ | 显示由水平仪获取的摄像机的垂直倾斜角度。设置垂直位置为0°，向下倾斜以负值表示，向上倾斜以正值表示。

页面顶部