- 顶部
- 菜单操作
- 设置菜单显示
- 设置菜单基本操作

# 设置菜单基本操作

用户可以使用设置菜单根据拍摄场景和记录详细信息来更改摄像机设置。

菜单分为主菜单、子菜单和设置项目菜单。

可将设置数据写入并保存到摄像机的内存。

菜单项可通过控制杆操作或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮操作选择。

本节介绍主菜单操作。除了打开菜单画面时，主菜单操作与其他菜单一样。

1. 〈EXIT〉按钮

2. 控制杆

3. 〈MENU〉按钮（LCD液晶屏的操作面板）

4. 〈SHIFT〉按钮

5. 〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮

6. 〈MENU〉按钮

7. 〈MODE/MENU CANCEL〉按钮

图1

图2

图3

图4

图5

#### 采用控制杆选择菜单项

未录制时按住〈MENU〉按钮三秒钟以上。

- 寻像器和LCD液晶屏上随即显示主菜单画面。

向上/下按压控制杆，将光标悬在所需的菜单项上。（图1）

- 通过向上/下按控制杆上下移动光标。

- 如果有下一级菜单，在菜单项目中显示［］。

  向右按压控制杆或按控制杆，将打开较低层级的菜单。（图2）

- 向左按压控制杆或按〈EXIT〉按钮，将返回较高层级的菜单。

按控制杆。

- 根据菜单项目显示确认画面。

  向上/下/左/右按压控制杆选择操作，然后按控制杆。

  勾选设置项目前的复选框。

- 在某些菜单中，在菜单画面（图3）或画面底部（图4）显示设定值画面。

- 在某些菜单中，如果无法执行菜单，则会显示一条消息。

按〈MENU〉按钮关闭菜单。

- 根据菜单项目自动返回到上一画面。

#### 通过〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮选择菜单项

未录制时按住〈MENU〉按钮三秒钟以上。

- 寻像器和LCD液晶屏上随即显示主菜单画面。

旋转〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮，将光标悬在所需的菜单项上。（图1）

- 通过向上/下旋转〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮上下移动光标。

- 如果有下一级菜单，在菜单项目中显示［］。

  按〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮打开较低层级菜单。（图2）

- 您可按〈EXIT〉按钮或将光标置于最上一行（［退出］），然后按下〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮，返回到上级菜单。

按〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮。

- 根据菜单项目显示确认画面。

  旋转〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮选择操作，然后按下〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮。

  勾选设置项目前的复选框。

- 在某些菜单中，在菜单画面（图3）或画面底部（图4）显示设定值画面。

- 在某些菜单中，如果无法执行菜单，则会显示一条消息。

按〈MENU〉按钮关闭菜单。

- 根据菜单项目自动返回到上一画面。

#### 在设置时取消操作

按〈MODE/MENU CANCEL〉按钮。此外，也可在按住〈SHIFT〉按钮的同时按下〈EXIT〉按钮。

显示［按下"MENU CANCEL"键.恢复菜单设定值］。 (图5)

再次按〈MODE/MENU CANCEL〉按钮。此外，也可在按住〈SHIFT〉按钮的同时按下〈EXIT〉按钮。

更改后的设定值返回更改前的设定值。

注意

- 如果系统频率设置、行数或网络连接方式发生改变，需要重新启动摄像机。

页面顶部