- 顶部
- 网络连接
- 上载期间录制功能
- 自动传送所选的剪辑（手动选择模式）

# 自动传送所选的剪辑（手动选择模式）

图1

在摄像机和服务器设备之间建立网络连接。

有关设置的详情，请参阅“FTP客户端功能设置”。

将摄像机的主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［记录同时上传］设为［有效］。

将摄像机的主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［自动上传］设为［无效］。

在缩略图画面上，选择主菜单→ ［片段］ → ［复制］ → ［FTP］或［FTP（低码率素材）］，然后选择要传送的剪辑。(图1)

所选剪辑将登记在上载列表中，并自动进行传送。

您可以在主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［上传列表］中查看在上载列表中登记的剪辑的传送状态。

寻像器或LCD液晶屏显示上载期间录制功能的运行状态。此外，缩略图画面也显示上载期间录制功能的运行状态和剪辑的传送状态。

注意

- 手动选择模式选取的剪辑的传送将优先于自动传送模式注册到上载列表的剪辑。

- 上载期间录制功能启用后将开始上载剪辑。为防止上载错误，在上载完成之前请勿取出P2存储卡槽或microP2存储卡槽中的存储卡。

- 最多可在上载列表注册100个用于上载的剪辑。除已上载的剪辑和上载失败的剪辑外，不能注册100个以上的剪辑。

- 还可在录制、播放和缩略图显示期间自动传送剪辑。

- 在使用上载期间录制功能时，在主菜单→ ［记录设置］ → ［文件分割］中选择［短片分离］使录制文件的分割单元更小，从而在录制期间可更早地开始剪辑传输。

- 如果在上载期间网络断开，或摄像机关机后重新开机，则以剪辑为单位恢复传送。

- 启用上载期间录制功能时，将禁用上一剪辑删除功能。

- 启用上载期间录制功能时，将禁用连续播放功能。

- 传输或等待传输上载列表中注册的剪辑期间，FTP浏览器画面中将不会列出FTP服务器上的目录。

- 启用上载期间录制功能时，不能更改或初始化主菜单→ ［网络设置］中的设定值。

- 传输或等待传输上载列表中注册的剪辑期间，P2卡之间不能进行复制操作。

- 传输或等待传输上载列表中注册的剪辑期间，不能操作剪辑删除功能。

- 传输或等待传输上载列表中注册的剪辑期间，不能操作P2卡的格式功能。

页面顶部