- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［系统模式］

# ［系统模式］

配有有关视频和音频记录格式的设置。

项目 | 设置说明
--- | ---
［系统格式设定］ | 显示摄像机的信号格式。如果此设置已经更改，请在确认消息上选择［是］，并重新启动摄像机。 ［1080-59.94P］，［1080-50P］，［1080-59.94i］，［1080-50i］，［1080-23.98PsF］，［720-59.94P］，［720-50P］，［480-59.94i］，［576-50i］
［记录格式］ | 选择用于录制的编解码器以及拍摄和录制的模式。 ［AVC-I200/60P］，［AVC-I200/60i］，［AVC-I200/50P］，［AVC-I200/50i］，［AVC-I200/30PN］，［AVC-I200/25PN］，［AVC-I200/24PN］，［AVC-I100/60P］，［AVC-I100/60i］，［AVC-I100/50P］，［AVC-I100/50i］，［AVC-I100/30PN］，［AVC-I100/24PN］，［AVC-I100/25PN］，［AVC-I50/60P］，［AVC-I50/60i］，［AVC-I50/50P］，［AVC-I50/50i］，［AVC-G50/60P］，［AVC-G50/60i］，［AVC-G50/50P］，［AVC-G50/50i］，［AVC-G25/60P］，［AVC-G25/60i］，［AVC-G25/50P］，［AVC-G25/50i］，［AVC-G12/60P］，［AVC-G12/60i］，［AVC-G12/50P］，［AVC-G12/50i］，［DVCPRO HD/60P］，［DVCPRO HD/60i］，［DVCPRO HD/50P］，［DVCPRO HD/50i］，［DVCPRO50/60i］，［DVCPRO50/50i］，［DVCPRO/60i］，［DVCPRO/50i］，［DV/60i］，［DV/50i］
［摄像机模式］ | 设置1080i SD模式的摄像机拍摄模式。 ［60i］，［50i］，［30P］，［25P］
［音频量化比特数］ | 选择［记录格式］为［AVC-I100］或［AVC-I50］时的音频比特数（［24BIT］或［16BIT］）。 除此之外，在［记录格式］中，以固定为24比特或16比特的音频比特数进行录制。 ［16BIT］，［24BIT］
［宽高比设置］ | 选择将要以480i、576i格式录制的视频的高宽比。 ［边缘裁剪］，［信箱模式］，［SQUEEZ］ 出厂设置： ［边缘裁剪］
［反向扫描］ | 启用/禁用图像垂直/水平倒置的逆向位扫描拍摄功能。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［视频基准电平值设置］ | 设置480i视频信号的设置级别。 ［0%］，［7.5%A］
［拍摄模式］ | 根据拍摄环境设置拍摄模式。 ［标准拍摄模式］：选择正常亮度环境下的拍摄模式。 ［新闻模式］：选择高灵敏度。（适于在黑暗环境中拍摄。）LCD液晶屏显示［H.SENS.］。 出厂设置： ［标准拍摄模式］

页面顶部