- 顶部
- 维护
- 警告系统
- 错误信息指示的错误情形

# 错误信息指示的错误情形

## 录制/播放期间

显示 | 说明 | 动作和原因
--- | --- | ---
［AUTH NG CARD］（插槽号） | microP2存储卡的CPS验证失败。不能录制或播放CPS验证失败的microP2存储卡。 | 当前操作将继续。 在主菜单→ ［片段］中选择［认证设置］，然后输入密码。
［BACKUP BATT EMPTY］ | 开机时显示在内部时钟的备用电池上检测到的任何低电压。 | 当前操作将继续。 对内置电池充电。
［SET DATE AND TIME］ | 重置内部时钟设置时显示。 | 当前操作将会继续。 设置内部时钟的日期/时间。 (设置内部时钟的日期/时间)
［CARD ERROR］（插槽号） | 录制期间发生因P2造成的数据错误时显示。 录制停止后显示，直到下次操作为止。此外，当P2卡错误导致播放停止时，也会在播放期间显示三秒钟。 如果录制时发生错误，停止录制后，TALLY指示灯每秒钟闪烁四次，持续约三秒钟。 播放期间出现错误时TALLY指示灯不闪烁。 | 操作将停止。 停止后，将发生错误的P2卡设为写保护。更换错误插槽中的P2卡。
［DIR NG CARD］（插槽号） | 目录位置不正确。 | 当前操作将继续。 应立即备份存储卡，并在格式化后重新使用。
［FAN STOPPED］ | 风扇电机停止时显示。 | 当前操作将继续。 如果风扇因错误停止运转，应立即停止使用摄像机，并向经销商咨询。 如果风扇停止转动，摄像机温度将会上升。因此，不要长时间使用摄像机。
［HIGH TEMPERATURE］ | 摄像机内的温度超过了正常使用条件。 | 当前操作将继续。 关闭摄像机电源，然后重新开机，检查录制和播放状况。如果问题依然存在，则请联系经销商咨询。
［PB INTERMITTENT］（插槽号） | SDHC/SDXC存储卡上播放中断。插入了无法保证其播放性能的存储卡。 | 当前操作将继续。 建议使用microP2或P2存储卡。
［PROXY ERROR］ | 内部低码流素材模块发生错误。 | 当前操作将继续。 关闭摄像机电源，然后重新开机，检查录制和播放状况。如果仍然出现错误，请向经销商咨询。
［PROXY REC WARNING］ | 发生低码流素材数据录制错误。 | 当前操作将继续。 关闭摄像机电源，然后重新开机，检查录制和播放状况。如果仍然出现错误，请向经销商咨询。
［REC IMPOSSIBLE］（插槽号） | 将SDHC/SDXC存储卡插入microP2存储卡槽。 禁止录制到SDHC/SDXC存储卡。 | 当前操作将继续。 请录制到microP2或P2存储卡。
［REC WARNING］ ［FRAME SIGNAL］ | 记录过程中出现视频或音频错误时显示。 连续录制时TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 当前操作将继续。当输入信号中断时，将会录制中断的图像，同时继续进行录制。请检查要输入到摄像机的信号。 可关闭电源再重新开启，然后重新使用。
［REC WARNING］ ［OVER MAX# CLIPS］ | 试图超出单张P2卡所允许的最大剪辑总数录制时显示。 连续录制时TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 操作将停止。 更换P2卡或删除不需要的剪辑。
在主菜单→ ［记录设置］ → ［文件分割］中选择［短片分离］开始单次录制约3.5小时后显示。 | 操作将停止。
［REC WARNING］ ［PULL DOWN］ | （在录制期间发生） 视频下拉序列和时间码值不同步。 连续录制时TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 当前操作将继续。 检查信号。
［REC WARNING］ ［PULL DOWN ERROR］ | （在录制之外的其他时间发生） 视频下拉序列和时间码值不同步。 | 当前操作将继续。 检查信号。
［REC WARNING］ ［REC DATA］ | 录制期间录制的数据发生错误时显示。 连续录制时TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 操作将继续或停止。 可关闭电源再重新开启，然后重新使用。
［RUN DOWN CARD］（插槽号） | 已超过最大覆盖次数。 | 当前操作将继续。 推荐更换P2卡。
［SD CARD］（插槽号） | 将SDHC/SDXC存储卡插入microP2存储卡槽。 | 当前操作将继续。 建议使用microP2或P2存储卡。
［SLOT3 CANNOT REC］ ［microP2 SELECTED］ | 将卡插入未被选作录制插槽的插槽时显示。 | 操作将停止。 在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录卡槽］中设置［P2］。
［SLOT3/4 CANNOT REC］ ［P2 SELECTED］ | 将卡插入未被选作录制插槽的插槽时显示。 | 操作将停止。 在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录卡槽］中设置［microP2］。
［CHECK SLOT］（插槽号） | 由于microP2存储卡插入缓慢或存储卡端子上有灰尘等原因，可能无法正确识别存储卡。 | 当前操作将会继续。 不能在插入的microP2存储卡上进行录制。 检查插入的microP2存储卡。
［TEMPORARY PAUSE］ ［IRREGULAR SIG］ | 〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉或〈SDI IN〉端子等的输入信号中断，因此不可能正确录制，录制暂停。但是所记录的剪辑会被分割。 连续录制时TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 操作将暂停。 信号恢复正常后录制恢复。但在循环记录期间，不会继续记录。
［VFR ON, NO AUDIO RECORDING］ | 进行原生可变帧频记录。不可录制音频。 | 当前操作将继续。
［UP LIST #99/100］ | 上载期间录制功能的上载列表中的注册数已达到99。 | 当前操作将会继续。 上载列表中可再注册一个剪辑。 删除上载列表中不需要的剪辑。
［UP LIST #100/100］ | 上载期间录制功能的上载列表中的注册数已达到上限。 | 当前操作将会继续。 如需注册更多剪辑，删除上载列表中不需要的剪辑。
［UP LIST OVER MAX #］ | 由于上载期间录制功能的上载列表中的注册数已达到上限，不能注册更多剪辑。 | 当前操作将会继续。 如需注册更多剪辑，删除上载列表中不需要的剪辑。

## 在缩略图和菜单操作期间

显示 | 说明 | 动作和原因
--- | --- | ---
［认证错误!］ | 手动验证失败。 | 输入正确的密码。
［不能访问目标!］ | 由于内容缺陷或因其他一些原因数据不能被存取。 | 确保介质和剪辑完整无缺。
［不能改变!］ | 对于不能生成缩略图的带有标记的剪辑，不能在文本提示位置修改缩略图。 | 更正设置和内容，以显示缩略图。
［不能删除!］ | 内容版本不匹配。不能删除。 | 将设备和内容版本相匹配。
［不能格式化!］ | P2问题或其他原因阻止格式化。 | 检查P2卡。
［不能连接!］ | 剪辑不能被重新合并，因为选定了未在多个P2卡上录制的剪辑或者其他原因。 | 检查选定的内容。
［不能修复!］ | 不能修复所选的某些剪辑。 | 检查所选的内容。
［不能修复!］ | 选择无法修复的内容。 | 检查选定的内容。
［无法保存!］ ［文件名已被使用］ | SD存储卡上存在相同名称的设置文件。 | 使用另一名称保存文件。
［存储卡已满!］ | P2卡或SD存储卡已满。 | 插入可用空间的存储卡。
［含有不能复制的片段!］ ［片段名：］（剪辑名称） | 不能将超过4 GB的文件复制到P2存储卡或容量32 GB或更小的microP2存储卡上。 | 请复制到容量32 GB或更高的microP2存储卡上。
［无效的数值!］ | 输入的数据值无效。 | 在正常范围内输入数据。
［无效的删除］ | 使用上一剪辑删除功能不能删除最后录制的剪辑。 | 若要关闭对话框，按［设置］按钮。 有关无法删除剪辑情况的详情，请参阅“删除最近一段剪辑功能”。
［空间不足!］ | 卡上没有足够的录制容量。 | 插入有足够录制容量的卡。
［无效的选择范围!］ | 不能将拍摄标记添加到剪辑上，除非显示录制到多张P2卡上的所有剪辑。 | 插入延续录制的所有P2卡。
［没有存储卡!］ | 未插入P2或SD存储卡。 | 插入相关的介质。
［不能复制至同一卡!］ | 剪辑不能被复制到存储原始剪辑的卡上。 | 将选定的剪辑复制到不包含原始剪辑的卡上。
［没有文件!］ | 指定的文件不存在。 | 检查文件。
［没有输入信息!］ | 未输入数据。 | 输入数据，然后设置。
［SD卡不存在!］ | 无SD存储卡。 | 插入SD存储卡。
［没有选择目标!］ | 试图删除未选择的剪辑。 | 选择要删除的剪辑。
［已经选择了相同的片段!］ | 相同剪辑的多个实例（副本）包含在所选剪辑中。 | 不能同时复制相同剪辑的多个实例（副本）。从所选项目中删除相同剪辑的实例。
［超过记录限界!］ | 选定了太多剪辑。 | 减少选定的剪辑。
［不明的数据格式!］ | 摄像机不支持的版本内容的警告。 | 将设备和内容版本相匹配。
纯低码流素材记录片段不能从FTP服务器写回到P2卡。 | 将低码流素材记录剪辑写回（导入）到SD存储卡。
［不支持数据!］ | 元数据字符代码无效。 | 元数据字符代码是UTF-8。使用查看器输入有效的字符。
文件中的数据有问题。 | 重新创建文件。
［片段名已修改!］ | 在剪辑名称上添加计数值时，必须删除字符。 | 对于计数器的添加设置，用户剪辑名称加上计数器值最多只能包含100个字节。当字符的总数超过此限制时，剪辑名称的字符将被自动删除。
［存储卡写保护!］ | P2卡或SD存储卡设有写保护。 | 插入可写入介质。
［在打开“记录同时上载”功能时无法操作此菜单］ | 无法执行菜单。 | 执行前在主菜单 → ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［记录同时上传］中设置［无效］。

## 软键盘操作期间

显示 | 说明 | 动作和原因
--- | --- | ---
［认证错误!］ | 手动验证失败。 | 输入正确的密码。
［不能改变!］ | 当没有文本提示时尝试输入［人员名称］项目（输入提示的用户）。 | 先输入［文字提示］（文本信息）。
［不能设定!］ ［无效的数值!］ | 输入的值无效。 | 更换输入值。
［不能设定!］ ［没有输入信息!］ | 没有输入到软件键盘。 | 输入密码。
［不能设定!］ ［密码不一致!］ | 重新输入的密码不同。 | 输入正确的参考密码。

## USB主机模式下

消息 | 说明 | 测量
--- | --- | ---
［不能访问存储卡!］ | 存取P2卡时发生错误。 | 检查P2卡。
［不能访问目标!］ | 存取连接目标时发生错误。 | 检查存储设备的状态和连接。
［不能复制!］ ［请将存储设备格式化成FAT格式］ | 存储设备上没有可以复制剪辑的分区。 | 以FAT格式重新格式化，或导出P2卡创建分区。
［不能格式化!］ | 无法格式化存储设备。 | 切换连接的存储设备。
［不能识别存储设备!］ | 存储设备未被正确识别。 | 重新启动存储设备或连接其他存储设备。
［不能选择!］ ［最多6个分区］ | 不能选择（同时安装）超过六个分区的存储设备。 | 取消所选的分区。
［P2卡空不能复制!］ | 要复制的P2卡是空的。 | 不执行复制操作，因为卡是空的。
［请格式化P2卡］ | 无法导入到包含剪辑的P2卡。 | 格式化P2卡。
［空间不足!］ | 存储设备上没有足够的剩余空间。 | 使用具有足够可用空间的新的存储设备或格式化存储设备。
［匹配错误!］ | 复制源的P2卡型号与复制目标不匹配，因此不能复制。 | 使用同一型号的P2卡，或根据剪辑导入。
［存储设备已断开!］ | 与存储设备的连接已断开。 | 将USB电缆重新连接到〈USB3.0 HOST〉端子。如果仍然不能正常操作，可关闭电源，然后重新打开电源。
［分区太多!］ | 分区太多。 | 存储设备的最大分区数为23。可以重新格式化，或使用新的存储设备。
［不存在的设备!］ | 连接了一个不兼容的DVD驱动器或其他设备。 | 将连接的设备切换到正确的存储设备，关闭电源，然后重新打开电源。
［校验失败!］ | 复制失败后进行比较检查。 | 重新复制。

## 网络

消息 | 说明 | 措施
--- | --- | ---
［无法连接!］ | 无法建立网络连接。 | 请检查LAN设置是否正确。检查是否已正确连接LAN电缆并且所用网络正在运行。
［无法找到FTP服务器!］ | 未发现连接目标位置FTP服务器。 | 检查主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［服务器 URL地址］中的设置是否正确。
［登录失败!］ | 登录至连接目标位置FTP服务器失败。 | 检查主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［用户名］和［密码］中的设置是否正确。
［PING失败!］ | ［PING］失败。 | 检查LAN设置和主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［服务器 URL地址］中的设置是否正确。检查是否已正确连接LAN电缆并且所用网络正在运行。
［无法访问网关!］ | 无法访问网关服务器。 | 请检查LAN设置是否正确。
［检查网络设置］ | 无法访问网关服务器。 | 请检查LAN设置是否正确。
［IP地址已被使用!］ | 设定的IP地址已被另一个设备使用。 | 请联系您的网络管理员，设置另一IP地址。
［无效的数值!］ | 输入的数据值无效。 | 请输入有效范围内的数据。

页面顶部