- 顶部
- 部件说明
- 前端、后端

# 前端、后端

1. 内置麦克风（使用内置麦克风）

   内置立体声话筒。

2. 光线传感器

   检测室内和室外光线。

3. 前TALLY指示灯（TALLY指示灯）

   拍摄时亮起。当电池电量过低时，此指示灯将开始闪烁。

4. 录制按钮（前端） （拍摄）

   按此按钮开始录制。再次按下此按钮停止录制。

   此按钮的操作可通过主菜单→ ［开关模式］ → ［前记录开关］禁用。

5. 〈AWB〉按钮（调节白平衡）

   按下该按钮以调节白平衡。按住两秒或更久，即可先后调节白平衡和黑平衡。

6. 目镜传感器（使用寻像器）

   使您的双眼距离寻像器画面显示屏更近。

   注意

   - 根据使用的眼镜的款型、握持摄像机的方式，或者由于目镜周围的强光作用，目镜传感器可能无法正常工作。

7. 寻像器（调节和设置寻像器）

8. 〈AUDIO INPUT 1〉端子（XLR，3针）（安装前麦克风）

   连接音频设备或麦克风。

9. 尾TALLY指示灯（TALLY指示灯）

   拍摄时亮起。当电池电量过低时，此指示灯将开始闪烁。

10. 电池装配（装入和取出电池）

11. 电池解锁按钮（装入和取出电池）

    取出电池。

12. microP2存储卡1存取LED（P2卡存取LED和P2卡的状态）

    显示插入到microP2存储卡槽1内的卡的录制和播放存取状态。

13. microP2存储卡槽1（插入P2卡）

14. microP2存储卡2存取LED（P2卡存取LED和P2卡的状态）

    显示插入到microP2存储卡槽2内的卡的录制和播放存取状态。

15. microP2存储卡槽2 （插入P2卡）

16. P2存储卡槽（插入P2卡）

17. P2存储卡存取LED （P2卡存取LED和P2卡的状态）

    显示插入到P2存储卡槽内的卡的录制和播放存取状态。

18. 〈AUDIO OUT〉端子（TV/监视器）

    输出声道1/2上录制的音频信号。

19. 〈USB3.0 HOST〉端子（主机）（在USB主机模式下连接外部设备）

    连接外部硬盘驱动器等。

20. 〈USB2.0 DEVICE〉端子（设备）（连接到USB设备模式中的电脑）

    通过USB 2.0电缆连接电脑以传输数据。

21. 〈HDMI OUT〉（监视器输出）端子（TV/监视器）

    此为监视器的视频输出端子。

22. 〈LAN〉端子（对于有线LAN）

    连接LAN电缆。

23. 〈DC IN 12V〉端子（使用AC适配器）

    外部电源输入端子。连接随附的AC适配器。

页面顶部