- 顶部
- 部件说明
- 右侧

# 右侧

1. 眼罩（安装眼罩）

2. 目镜

3. 忙碌（工作状态指示）灯（取出SD存储卡）

   表示SD存储卡的工作状态，卡工作时亮起。

4. SD存储卡槽（插入SD存储卡）

   SD存储卡（选购）插槽。SD存储卡用于录制/打开摄像机的设置菜单，或者上传元数据或进行低码流素材录制等。

   注意

   - SD存储卡使用注意事项

     - 在摄像机上，应使用符合SD标准、SDHC标准或SDXC标准的SD存储卡。录制低码流素材数据时，请使用标有class2或更高等级的SD、SDHC或SDXC存储卡。

       如果低码流素材数据的录制格式为［SHQ 2CH MOV］或［AVC-G6 2CH MOV］，请使用class4或更高等级的存储卡。

     - 无法使用MMC（Multi Media Card）。（切记，使用此类存储卡可能无法进行拍摄。）

     - 摄像机使用miniSD/microSD卡时，请务必安装miniSD/microSD卡专用适配器。（只是安装了miniSD/microSD适配器的情况下，摄像机不会正常工作。确保在使用前相应的卡已插入适配器。）

     - 推荐使用Panasonic SD存储卡和miniSD/microSD存储卡。务必在使用前于摄像机上格式化此类存储卡。

     - 关于这些使用说明中未涵盖的最新信息，请参阅以下网站中我们的支持台。

       http://pro-av.panasonic.net/

     - SDHC存储卡是2006年SD协会为超过2 GB的大容量存储卡建立的标准。

     - SDXC存储卡是2009年SD协会为超过32 GB的大容量存储卡建立的标准。

5. 录制按钮（握把侧） （拍摄）

   按此按钮开始录制。再次按下此按钮停止录制。

   用于在缩略图模式下直接拍摄。

6. 电源开关（准备工作）

   开/关电源。

7. 麦克风线缆固定夹（安装前麦克风）

   用于固定麦克风线缆。

8. 定位针固定孔

   装上从这台摄像机上拆下的变焦环定位针。

9. 耳机端子（耳机）

   音频监听耳机的连接端子。

10. 〈AUDIO INPUT 2〉端子（XLR，3针）（使用外部麦克风和音频设备）

    连接音频设备或麦克风。

11. 〈SDI OUT〉端子（外部供应时间码）

    此为HD/SD SDI信号的输出端子。

12. 〈TC IN/OUT〉端子（时间数据的定义）

    时间码的输入/输出端子。

    请使用〈IN/OUT〉开关选择输入或输出。

13. 〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子（外部锁定时间码）

    设置摄像机部分的锁相时的基准信号输入端子。此为监视器的视频输出端子。

    请使用〈IN/OUT〉开关切换输入或输出。

14. 〈IN/OUT〉开关（用户比特设置）

    切换〈TC IN/OUT〉端子和〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子的输入和输出。

15. 〈CAM REMOTE〉端子（遥控）

    连接遥控（选购）来遥控某些功能。

    〈FOCUS IRIS〉：（3.5 mm微型插孔）遥控对焦操作和光圈操作。

    〈ZOOM S/S〉：（2.5 mm微型插孔）遥控变焦操作和开始/停止录制操作。

16. 三脚架安装孔

    安装三脚架。（底部）

    - 安装孔规格

      - 1/4-20 UNC（螺钉长度5.5 mm或更短）

      - 3/8-16 UNC（螺钉长度5.5 mm或更短）

17. 〈OPEN〉按钮（无线传输模块AJWM30MC）

    打开按钮底部的〈USB2.0 HOST〉端子的外盖时使用此按钮。

18. 〈USB2.0 HOST〉端子（副主机）（无线传输模块AJWM30MC）

    连接无线LAN的端子。安装无线传输模块AJ-WM30MC（选购）。

页面顶部