- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 〈USER〉ボタンへの機能割り当て
- 選択できる機能について

# 選択できる機能について

項目名 | 内容
--- | ---
［INHIBIT］ | 機能を割り当てません。
［S.GAIN］ | スーパーゲイン機能を割り当てます。スーパーゲイン機能が［ON］になっている間、オートホワイトバランスは機能しません。
［DS.GAIN］ | デジタルスーパーゲイン機能を割り当てます。 デジタルスーパーゲイン機能は59.94P、59.94i、50P、50iの状態で撮影時のみ動作します。動作中はシャッターが［OFF］の状態になります。 デジタルスーパーゲイン機能を有効または無効にした瞬間の映像は、不連続になります。
［S.IRIS］ | スーパーアイリス機能を割り当てます。逆光補正を行う時に有効です。
［I.OVR］ | アイリスオーバーライド機能を割り当てます。オートアイリスモードでの目標値（基準値）を変更します。目標値を変更するには、このモードに設定してから、ジョグダイヤルボタンを押すと目標値の変更ができます。ジョグダイヤルボタンを左右に回し、目標値を変更します。ビューファインダー画面上のアイリス表示部の左側に［+］、［++］、［−］または［−−］を表示します。 変更したい位置でジョグダイヤルボタンの回転を止め、ジョグダイヤルボタンを押すと目標値の変更が確定します。このモードを解除したときや、一度電源を切ると基準値に戻ります。 ［+］：絞りを0.5程度開きます。 ［++］：絞りを1程度開きます。 ［−］：絞りを0.5程度閉じます。 ［−−］：絞りを1程度閉じます。 無表示：基準値です。
［S.BLK］ | スーパーブラック機能を割り当てます。黒レベルをペデスタルレベル以下にする機能です。
［B.GAMMA］ | ブラックガンマ機能を割り当てます。黒の階調を強調する機能です。 メインメニュー→［PAINT］→［LOW SETTING］、［HIGH SETTING］または［MID SETTING］で［BLACK GAMMA］を選択して設定した値にかかわらず、［BLACK GAMMA］：［6］、［B. GAMMA RANGE］：［3］が設定されます。
［D.ZOOM］ | デジタルズーム機能を割り当てます。画角を縦横2倍、3倍、4倍にズームアップします。
［ATW］ | オートトラッキングホワイトバランス機能を割り当てます。
［ATW LOCK］ | オートトラッキングホワイトバランス機能が動作しているときに押すと、ホワイトバランスの値を固定します。再度押すと、オートトラッキングホワイトバランス機能が動作を再開します。
［Y GET］ | 中央付近に表示された四角いマーカーで示す位置の映像の輝度レベルを表示させる機能を割り当てます。
［DRS］ | ダイナミックレンジストレッチャーの機能を割り当てます。高輝度な部分の映像レベルを圧縮し、低輝度な部分の映像レベルを伸張することでダイナミックレンジを拡大する機能です。 メインメニュー→［PAINT］→［KNEE/LEVEL］で圧縮レベルを可変できます。 ダイナミックレンジストレッチャー機能は、高輝度な部分の映像レベルを圧縮し、低輝度な部分の映像レベルを伸張します。ダイナミックレンジストレッチャー機能を［ON］/［OFF］することにより、発色に若干の差が生じることがあります。 ダイナミックレンジストレッチャー機能を［ON］にしているときは、ニー機能やブラックガンマ機能が動作しません。
［ASSIST］ | フォーカスアシスト表示の［ON］/［OFF］を切り替えます。ビューファインダーと液晶モニターの映像中央部の拡大表示で、フォーカスを合わせやすくする機能です。
［C.TEMP］ | 色温度をジョグダイヤルボタンで変更するモードに切り替える機能を割り当てます。ホワイトバランスをとった後に、色温度を意図的に変化させたいときに有効です。色温度を変更するには、この機能を割り当てた〈USER〉ボタンを押し、さらにジョグダイヤルボタンを押します。ビューファインダー画面の色温度表示が反転・点滅し、色温度を変更できるモードになります。点滅中にジョグダイヤルボタンを回して色温度を変更します。このとき〈WHITE BAL〉スイッチが設定されている位置（〈PRST〉/〈A〉/〈B〉）の設定値が合わせて変更されます。
［FBC］ | フラッシュバンド補正機能の有効/無効を切り替えます。
［WFM］ | ビューファインダーと液晶モニターにウェーブフォーム波形やベクトル波形を表示する機能を割り当てます。波形表示の選択は、メインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］→［WFM］で選択します。
［AUD CH1/3］ | 音声チャンネル1または音声チャンネル3（メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［VR SELECT］で切り替えできます）の入力信号を切り替える機能を割り当てます。 押すごとに［FRONT］→［REAR］→［W.L.］の順番で切り替わります。このとき〈AUDIO IN〉スイッチも操作を受け付けできます。より後に受け付けた操作を優先します。
［AUD CH2/4］ | 音声チャンネル2または音声チャンネル4（メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［VR SELECT］で切り替えできます）の入力信号を切り替える機能を割り当てます。 押すごとに［FRONT］→［REAR］→［W.L.］の順番で切り替わります。このとき〈AUDIO IN〉スイッチも操作を受け付けできます。より後に受け付けた操作を優先します。
［REC SW］ | 〈REC〉ボタンの機能を割り当てます。
［RET SW］ | レンズの〈RET〉ボタンの機能を割り当てます。
［PRE REC］ | プリレック機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［SLOT SEL］ | カードを複数挿入しているとき、記録対象のカードを切り替える機能を割り当てます。
［USB MODE］ | USBデバイスモード、またはUSBストレージモードの有効/無効を切り替える機能を割り当てます。USBデバイスモードとUSBストレージモードの切り替えは、メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［USB MODE SELECT］で選択できます。
［PLAYLIST］ | プレイリスト編集モードへの移行/終了を切り替える機能を割り当てます。
［SHOT MARK］ | 押すとショットマークを付加、再度押すと消去する機能を割り当てます。ショットマーク機能について、詳しくは「ショットマーク記録機能」を参照してください。この機能は〈SHOT MARKER〉ボタンにのみ割り当てができます。ほかの〈USER〉ボタンへの割り当てはできません。
［TEXT MEMO］ | 押した時点のフレームにテキストメモを記録する機能を割り当てます。テキストメモ機能について、詳しくは「テキストメモ記録機能」を参照してください。この機能は〈TEXT MEMO〉ボタンにのみ割り当てができます。ほかの〈USER〉ボタンへの割り当てはできません。
［LCD B.L］ | 液晶モニターのバックライトの輝度を切り替えます。メインメニュー→［I/F SETUP］→［LCD MONITOR］→［BACKLIGHT］の設定値と連動します。
［EVF CLR］ | ビューファインダーの映像をカラー表示か、白黒表示かを選択します。メインメニュー→［VF］→［VF DISPLAY］→［VF COLOR］の設定値と連動します。
［REC MEDIA］ | 記録対象スロットをP2メモリーカードスロットとするか、microP2メモリーカードスロットとするかを選択する機能を割り当てます。メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［REC MEDIA］の設定値と連動します。
［REC DURING UPLOAD］ | レックデュアリングアップロード機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。 メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［FTP CLIENT SERVICE］→［REC DURING UPLOAD］の設定値と連動します。
［UPLOAD LIST］ | レックデュアリングアップロード機能のアップロードリストを表示する機能を割り当てます。アップロードリストを閉じるときは、〈EXIT〉ボタンを押してください。
［STREAMING START］ | 本機からのストリーミング配信の開始/停止を切り替える機能を割り当てます。 メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］→［START］の設定値と連動します。
［LOAD SETUP DATA］ | SDメモリーカードに保存されたセットアップデータのファイルリスト一覧画面を表示する機能を割当てます。サムネール画面では動作しません。

〈SHOT MARKER〉ボタンと〈TEXT MEMO〉ボタンへは、次の機能のみ割り当てができます。

- 〈SHOT MARKER〉ボタン

  ［INHIBIT］/［Y GET］/［ASSIST］/［REC SW］/［RET SW］/［PRE REC］/［SLOT SEL］/［USB MODE］/［PLAYLIST］/［LCD B.L］/［SHOT MARK］/［REC DURING UPLOAD］/［UPLOAD LIST］/［STREAMING START］/［LOAD SETUP DATA］

- 〈TEXT MEMO〉ボタン

  ［INHIBIT］/［Y GET］/［ASSIST］/［REC SW］/［RET SW］/［PRE REC］/［SLOT SEL］/［USB MODE］/［PLAYLIST］/［LCD B.L］/［TEXT MEMO］/［REC DURING UPLOAD］/［UPLOAD LIST］/［STREAMING START］/［LOAD SETUP DATA］

NOTE

- リモートコントロールユニットAJ-RC10G（別売品）、またはエクステンションコントロールユニットAG-EC4G（別売品）を接続し、AJ-RC10G、AG-EC4G側の〈USER〉ボタンに［I.OVR］や［C.TEMP］を割り当てた場合、本機のジョグダイヤルボタンの操作は無効になります。

- 次の機能は、本機の電源を切ると機能もオフになります。

  ［I.OVR］/［S.BLK］/［B.GAMMA］/［Y GET］/［DRS］/［ASSIST］/［C.TEMP］/［ATW］/［ATW LOCK］/［D.ZOOM］/［S.GAIN］/［DS.GAIN］/［FBC］/［WFM］/［AUD CH1/3］/［AUD CH2/4］/［USB MODE］/［PLAYLIST］

  ただし［C.TEMP］については、可変した色温度は保持されます。

ページトップへ戻る