- トップページ
- 準備
- 電源の供給
- 外部DC電源の使用

# 外部DC電源の使用

DCコード

外部DC電源

〈DC IN〉端子

本機の〈DC IN〉端子と外部DC電源を接続する。

外部DC電源の電源スイッチを入れる（外部DC電源に電源スイッチがある場合）。

本機の〈POWER〉スイッチを〈ON〉にする。

#### 外部DC電源について 外部DC電源の出力電圧が、本機の定格電圧に適合していることを確認のうえ、接続してください。 外部DC電源の出力電流は、接続機器の合計電流以上で、余裕があるものをお選びください。 接続機器の合計電流は、次の式で求めることができます。 総消費電力÷電圧 本機の電源が入ったときには、突入電流が発生します。電源が入ったときに電源供給能力が不足すると、故障の原因となります。本機および本機の電源が入ったときと連動して電源が入る接続機器（レンズ、ワイヤレスマイクレシーバーなど）の、総消費電力の2倍以上の電力を確保できる、外部DC電源のご使用をお勧めします。DCコードはAWG18（公称断面積0.824 mm2）以上の芯線の2芯シールドコードをご使用ください。

外部DC電源のDC出力端子と、本機の〈DC IN〉端子のピン配列を確認し、極性を正しく接続してください。 誤ってGND端子に+12 Vの電源を接続すると、火災や故障の原因になります。

DC IN
| 1 | GND
2 | NC
3 | NC
4 | +12 V
パナソニック品番：K1AA104H0038 メーカー品番：HA16RX-4P（SW1）（76）（ヒロセ電機）

NOTE

- バッテリーと外部DC電源の両方を接続した場合、外部DC電源からの電源供給が優先されます。外部DC電源の使用中は、バッテリーの着脱もできます。

- 外部DC電源を使用するときは、必ず外部DC電源の電源スイッチを入れた後、本機の〈POWER〉スイッチを〈ON〉にしてください。逆の操作を行った場合、外部DC電源の出力電圧がゆっくり立ち上がるため、本機が誤動作することがあります。

- 〈DC IN〉端子からの電源供給時は、ライト回路が動作しません。アントンバウアー製バッテリープレートからの電源供給時のみライト回路を使用できます。

- 〈DC IN〉端子にバッテリーを接続する場合は、メインメニュー→［I/F SETUP］→［BATTERY/P2CARD］→［EXT DC IN SELECT］でバッテリーの種類を設定してください。ただし、この場合、残量表示機能があるバッテリーでも%表示はできません。

ページトップへ戻る