- トップページ
- メニュー操作
- 設定メニューの構成
- メインメニューの構成

# メインメニューの構成

［PAINT］ | 波形モニターを使用してカメラの出力波形を監視しながら、細かな画像調整をする場合の項目です。通常ビデオエンジニアのサポートが必要です。 このメニュー項目の設定は、本機を単体で使用する場合に有効です。 このメニュー項目は、外部のリモートコントローラーなどでも設定できます。 このメニュー項目は、サムネール画面が表示されている場合、設定できません。
［VF］ | ビューファインダー画面上に表示する内容を選択する場合の項目です。 このメニュー項目は、サムネール画面が表示されている場合、設定できません。
［CAMERA］ | 本機を運用するとき被写体の条件などによって設定を変更する項目です。 このメニュー項目は、サムネール画面が表示されている場合、設定できません。
［CLIP］ | 液晶モニターに表示されるクリップのサムネールを確認しながら、再生、削除、コピー、メタデータの編集などを行うときに使用します。 このメニュー項目は、サムネール画面が表示されているときに有効です。 ［DELETE］や［COPY］などのクリップ操作は、対象のサムネールが選択されたときに有効になります。 一部の項目は、USBストレージモードやそのエクスプロアー画面など特定の状態でのみ表示されます。
［REC/PB］ | 本機の記録再生を行う場合の各種設定項目です。
［I/F SETUP］ | 映像、音声の入出力や表示に関する設定、バッテリー、オーディオ、ビデオ出力の設定などを行います。
［FILE］ | メニュー設定データのSDメモリーカードの読み書きや、レンズファイル、レンズの収差補正（CAC）ファイルなど、ファイル関連操作を行う項目です。 このメニュー項目は、サムネール画面が表示されている場合や再生中は設定できません。
［MAINTENANCE］ | 本機の保守点検を行う項目です。 このメニュー項目は、サムネール画面が表示されている場合、設定できません。
［SYSTEM］ | 本機搭載ファームウェアのバージョン確認やアップデートを行うときに使用します。 システム周波数、ライン数の設定や、記録フォーマットはここで設定します。
［USER MENU SEL］ | ［USER MENU］に表示する項目を設定するメニューです。 設定できる項目について詳しくは「各項目の［USER MENU］設定とデータファイルへの読み込み、読み出しについて」を参照してください。

ページトップへ戻る