- トップページ
- 記録のための調整と設定
- ビューファインダーの調整と設定
- 使用できるビューファインダーについて

# 使用できるビューファインダーについて

本機にはビューファインダーが使用できます。

記録モード | ビューファインダー映像 | ビューファインダー
--- | --- | ---
HD | カメラ映像 | ○
再生 | ○
リターン映像（HD SDI） | ○
HD SDI入力 | ○
SD | カメラ映像 | ○*
再生 | ○
リターン映像（SD SDI） | ○
SD SDI入力 | ○

ビューファインダーに表示できるリターン信号、およびSDI入力信号は本機に設定されている記録フォーマットの信号になります。

HD信号になります。

## ビューファインダーの各部の名称

ご使用方法について、詳しくは各ビューファインダーの取扱説明書を参照してください。

AJ-HVF21KGの場合

1. ビューファインダー

   記録・再生中に、白黒の映像を見ることができます。本機の動作状態や設定に関するワーニング表示・メッセージ・ゼブラパターン・マーカー（セーフティーゾーンマーカー、センターマーカー）なども見ることができます。

2. 〈ZEBRA〉（ゼブラパターン）スイッチ

   ビューファインダー内にゼブラパターンを表示させます。

   〈ON〉：ゼブラパターンを表示します。

   〈OFF〉：ゼブラパターンを表示しません。

3. 〈TALLY〉スイッチ

   フロントタリーランプをコントロールします。

   〈HIGH〉：フロントタリーランプが明るくなります。

   〈OFF〉：フロントタリーランプが消灯します。

   〈LOW〉：フロントタリーランプが暗くなります。

4. 〈PEAKING〉（ピーキング）つまみ

   ピントを合わせやすくするために、ビューファインダー内の映像の輪郭を調整します。カメラの出力信号には影響ありません。

5. 〈CONTRAST〉（濃淡）つまみ

   ビューファインダー内の画面の濃淡を調整します。カメラの出力信号には影響ありません。

6. 〈BRIGHT〉（明るさ）つまみ

   ビューファインダー内の画面の明るさを調整します。カメラの出力信号には影響ありません。

7. フロントタリーランプ

   〈TALLY〉スイッチが〈HIGH〉または〈LOW〉の位置のときに動作し、撮影中に点灯します。また、ビューファインダー内の［REC］ランプと同様に点滅し、ワーニング表示も行います。

   点灯時の明るさは、〈TALLY〉スイッチ（〈HIGH〉または〈LOW〉）で切り替えることができます。

8. バックタリーランプ

   撮影中に点灯します。また、ビューファインダー内の［REC］ランプと同様に点滅し、ワーニング表示も行います。レバーを〈OFF〉側にすると、バックタリーランプが隠れます。

9. アイピース

   アイピースを太陽に向けたままにしないでください。内部の機器が損傷するおそれがあります。

10. 視度調整リング

    カメラマンの視度に合わせて、ビューファインダー画面上の映像が最もはっきり見えるように調整します。ビューファインダーの視度調整範囲は〈− 0.9 D〉～〈− 4.4 D〉です。老視用の接眼レンズについては、販売店にご相談ください。

11. 接続プラグ

12. ロックリング

13. マイクホルダー

14. ビューファインダーストッパー

    ビューファインダーの取り付け、取り外しに使用します。

#### 大型レンズを取り付けるとき

レンズ上面とビューファインダー底面との間に余裕がない場合、ねじを付け替えることによって、スライドレールの位置をやや上寄りにすることができます。

1. 通常のねじ止め位置

2. ねじ3個を付け替えてこちらに固定することで、スライドレールの位置が約8 mm上側になります。

ページトップへ戻る