- トップページ
- 各部の名称
- タイムコード関連部

# タイムコード関連部

1. 〈HOLD〉ボタン

   押した瞬間に、カウンター表示部のタイムデータ表示が保持されます。ただし、タイムコードジェネレーターは歩進し続けます。再度押すと、保持状態が解除されます。

   あるシーンを撮影したタイムコード、またはタイムカウンター表示のタイムデータ（CTL）を知りたいときなどに使用します。

2. 〈RESET〉ボタン

   タイムカウンター表示のタイムデータ（CTL）を［00:00:00:00］にリセットします。

   リアルタイムデータを工場出荷値に戻すには、〈TCG〉スイッチを〈SET〉の位置にして、〈RESET〉ボタンを押します。タイムコードデータとユーザーズビットデータがそれぞれ0にリセットされます。

3. 〈DISPLAY〉（カウンター表示切り替え）スイッチ（タイムコードに関する表示）

   〈DISPLAY〉スイッチと〈TCG〉スイッチの設定位置に応じて、CTL、タイムコード、ユーザーズビットを表示窓のタイムカウンター表示に表示させます。

   〈HOLD〉ボタンを押すと、撮影日/撮影時刻/タイムゾーンを表示することもできます。

   〈UB〉 | ユーザーズビット/撮影日/撮影時刻/タイムゾーンを表示します。
   〈TC〉 | タイムコードを表示します。
   〈CTL〉 | CTLを表示します。

4. 〈TCG〉（タイムコード切り替え）スイッチ

   内蔵タイムコードジェネレーターの歩進モードを設定します。

   〈F-RUN〉 | P2カード記録の操作に関係なく、連続してタイムコードを歩進させるときに使用します。タイムコードを時刻に合わせるときや、タイムコードを外部ロックさせるときなどに、この位置にします。
   〈SET〉 | タイムコードやユーザーズビットを設定するときに使用します。
   〈R-RUN〉 | 記録中にのみタイムコードを歩進させるときに使用します。つなぎ撮りをしたP2カード上のタイムコードは、連続して記録されます。

5. 〈SDI IN〉端子（タイムコードを外部ロックさせる）

   カメラ部にゲンロックをかけるとき、またはタイムコードを外部ロックするときに基準信号を入力します。

   NOTE

   - 入力するSDI信号は、必ず本機のシステムモードで選択したフォーマットと同じ信号にしてください。

6. 〈GENLOCK IN〉端子（タイムコードを外部ロックさせる）

   カメラ部にゲンロックをかけるとき、またはタイムコードを外部ロックするときに基準信号を入力します。

7. 〈TC OUT〉端子（タイムコードを外部ロックさせる）

   外部機器のタイムコードを本機のタイムコードにロックさせるときに、外部機器のタイムコード入力端子と接続します。

8. 〈TC IN〉端子（タイムコードを外部ロックさせる）

   タイムコードをロックするときに、基準となるタイムコードをこの端子に入力します。

ページトップへ戻る