- トップページ
- 記録と再生
- P2カードについて
- P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について

# P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について

P2カードアクセスLED | P2カードの状態 | モードチェックでの表示*
--- | --- | ---
緑色に点灯 | 記録可能 | 書き込み/読み出しともにできます。 | ［ACTIVE］
オレンジ色に点灯 | 記録対象 | 書き込み/読み出しともにできます。現在記録（ループレック、インターバル記録、ワンショット記録を含む）の対象になっています。 | ［ACTIVE］
オレンジ色の点滅 | アクセス中 | 現在、書き込み/読み出し中です。 | ［ACCESSING］
オレンジ色の早い点滅 | カード認識中 | P2カードを認識中です。 | ［INFO READING］
緑色の遅い点滅 | カードフル | P2カードのメモリー残量がありません。読み出しのみできます。 | ［FULL］
ライトプロテクト | P2カードのライトプロテクトスイッチがProtect側になっています。読み出しのみできます。 | ［PROTECTED］
記録不可のカード | SDメモリーカードなどが挿入されているため、現在設定されている記録フォーマットでは、記録できません。記録するには、記録フォーマットを変更するか、P2カードをご使用ください。 | ［REC IMPOSSIBLE］
記録対象外のスロット | メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［REC MEDIA］で選択されているスロット（［P2］または［microP2］）と異なるスロットにカードが挿入されています。 | 表示無し
消灯 | 対象外のカード | 本機では使用できないカードです。カードを交換してください。 | ［NOT SUPPORTED］
フォーマット不正 | P2カードが正規のフォーマットではありません。フォーマットをやり直してください。 | ［FORMAT ERROR］
カードなし | P2カードが挿入されていません。カード認識待ちの状態です。 | ［NO CARD］
認証外のカード | 認証できないmicroP2メモリーカードです。メインメニュー→［CLIP］→［AUTHENTICATE］を選択し、パスワードを入力してください。 詳しくは「CPSの手動認証」を参照してください。 | ［AUTH NG］
USB非アクセス | USBデバイスモードのためP2カードにアクセスしていません。 | 表示無し

モードチェックはビューファインダー画面に表示されます。詳しくは「ビューファインダーの状態表示」を参照してください。

ページトップへ戻る