- トップページ
- 記録と再生
- 基本手順
- 電源の準備からP2カードを入れるまで

# 電源の準備からP2カードを入れるまで

図1

図2

充電済みのバッテリーを装着する。（図1）

〈POWER〉スイッチを〈ON〉にし、バッテリー残量表示バーが5個以上点灯していることを確認する。

バッテリー残量表示バーが5個以上点灯していないときは、まずバッテリー設定を確認してください。（［BATTERY/P2CARD］）設定が正しければ完全に充電したバッテリーと交換します。

P2カードを挿入し、P2カードアクセスLEDがオレンジ色、または緑色に点灯しているのを確認し、スロットカバーを閉める。（図2）

カードスロットに2枚のP2カードが挿入されている場合、スロット番号の小さいP2カードから順番に記録されます。ただし、P2カードを後から挿入すると、そのP2カードが記録対象になるのは、スロット番号にかかわらず、いままでに挿入されたP2カードより後になります。

- 例：2つのスロットにP2カードを挿入した場合

  2つのスロットにP2メモリーカードを挿入すると、スロット番号1→2の順（microP2メモリーカードスロットではスロット番号3→4）で記録対象のP2カードになります。しかし、一度スロット番号1（3）のP2カードを取り出して再び挿入した場合、スロット番号2→1（4→3）の順で記録対象のP2カードになります。

電源を切った後も、記録対象のP2カード番号は保持されます。次に、電源を入れたときは、電源を切る前と同じP2カードに続けて記録できます。

NOTE

- 完全に充電したバッテリーに交換しても、バッテリー残量が少なく表示されるときは、バッテリーの設定が正しいことを確認してください。（［BATTERY/P2CARD］）

- メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［P.ON REC SLOT SEL］で［SLOT 1/3］に設定すると、電源を入れるたびにスロット番号の小さいP2カードから順に記録します。

- P2メモリーカードスロットとmicroP2メモリーカードスロットのどちらを記録カードスロットして使用するかは、あらかじめ選択してください。記録スロットとして選択されていないスロットにカードを挿入しても、記録できません。

  次の方法で記録スロットを選択してください。

  - メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［REC MEDIA］で設定する。

  - ［REC MEDIA］を割り当てた〈USER〉ボタンを押して切り替える。

  - 選択したカードスロットに入れなおす。詳しくは「P2カードを入れる」を参照してください。

ページトップへ戻る