- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 音声入力の選択と録音レベルの調整

# 音声入力の選択と録音レベルの調整

本機は、全ての記録フォーマット（HD、SD）で音声独立4チャンネル記録ができます。

〈AUDIO SELECT CH1/3〉/〈AUDIO SELECT CH2/4〉スイッチを〈AUTO〉にすると、音声チャンネル1/2（メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［VR SELECT］により3/4）に録音されるレベルは自動的に調整されます。また〈MANU〉側にすると〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉つまみや〈F.AUDIO LEVEL〉つまみを使用して手動で調整することもできます。なお、音声チャンネル3/4（［MIC/AUDIO］→［VR SELECT］により1/2）に録音されるレベルは、［MIC/AUDIO］→［AUTO LVL CH3（CH1）］と［AUTO LVL CH4（CH2）］で自動調整か手動調整（［MIC/AUDIO］→［LVL CONTROL CH3（CH1）］と［LVL CONTROL CH4（CH2）］で調整）かを選択できます。

- 本機は〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉つまみでチャンネル1/2の音声レベルを調整するか、チャンネル3/4の音声レベルを調整するかを選択できます。工場出荷時は、レベル調整つまみはチャンネル1/2の音声を調整するように設定されています。

- HDモードでもP2カードに記録される音声チャンネルは4チャンネルになります。

- SDIの入力信号を記録するときはここでの設定は無効になり、常に〈SDI IN〉端子からのオーディオ信号が記録されます。

音声入力信号の選択
録音レベルの調整
ページトップへ戻る