- トップページ
- 記録のための調整と設定
- ホワイトバランス/ブラックバランスの調整
- ホワイトバランスの調整

# ホワイトバランスの調整

照明条件が変わったときには、必ず再度調整してください。次の手順でホワイトバランスを自動調整します。

1. 〈CC FILTER〉/〈ND FILTER〉つまみ

   MOSセンサーに入る光の量を調整します。

2. 〈AUTO W/B BAL〉スイッチ

   オートホワイトバランス実行時に使用します。

3. 〈GAIN〉スイッチ

   通常は0 dBです。暗すぎるときは、適切なゲインに設定します。

4. 〈OUTPUT〉スイッチ

   〈CAM〉に設定します。

5. 〈WHITE BAL〉スイッチ

   〈A〉、または〈B〉に設定します。

#### 〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉に設定している場合

〈GAIN〉スイッチ、〈OUTPUT〉スイッチ、〈WHITE BAL〉スイッチを設定する。

照明条件に合わせて、〈CC FILTER〉/〈ND FILTER〉つまみの設定を切り替える。

〈CC FILTER〉/〈ND FILTER〉つまみの設定例について、詳しくは「撮影・記録/再生機能部」を参照してください。

被写体の照明光源と同じ条件のところにホワイトパターンを置き、ズームアップして画面に白を映す。

レンズの絞りを調整する。

〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈AWB〉側に倒して、スイッチを離す。

スイッチが中央に戻り、ホワイトバランスの自動調整が実行されます。

#### ホワイトパターンについて

- ホワイトパターンは、被写体近くの白い物（白布、白壁）で代用することもできます。

- 必要なホワイトパターンの大きさは次のとおりです。

  画面の幅の1/4以上

  画面の高さの1/4以上

- 画面内に高輝度スポットを入れないようにしてください。

- ホワイトパターンは、画面の中心に写してください。

#### ビューファインダー画面に表示されるメッセージについて

調整中 |  |
調整完了 |  | 調整値は、設定したメモリー（AまたはB）に自動的に記憶されます。
被写体の色温度が、2300 Kよりも低い場合や15000 Kよりも高い場合 |  | 矢印のうち、下向きの矢印（↓）は表示温度よりも低い状態を示し、上向きの矢印（↑）は表示色温度より高い状態を示します。

## ホワイトバランスの検出領域について

メインメニュー→［CAMERA］→［WHITE BALANCE MODE］→［AWB AREA］でホワイトバランス検出領域を［90%］、［50%］、［25%］から選択できます。工場出荷設定は、［25%］です。

## ホワイトバランスを調整する時間がないとき

〈WHITE BAL〉スイッチを〈PRST〉にします。

撮影条件に合わせて、〈CC FILTER〉/〈ND FILTER〉つまみを回し、フィルターの設定をします。

## ホワイトバランスの自動調整ができないとき

ホワイトバランスの調整が正常に終了しなかったときは、ビューファインダー画面にエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージ | 意味 | 処置
--- | --- | ---
［COLOR TEMP. HIGH］ | 色温度が高すぎる。 | 適切なフィルターを選択してください。
［COLOR TEMP. LOW］ | 色温度が低すぎる。 | 適切なフィルターを選択してください。
［LOW LIGHT］ | 光量が不足している。 | 光量を多くする。または、ゲインを上げてください。
［LEVEL OVER］ | 光量が多すぎる。 | 光量を少なくする。または、ゲインを下げてください。
［CHECK FILTER］ | 〈CC FILTER〉/〈ND FILTER〉つまみの設定位置がずれている。 | 〈CC FILTER〉/〈ND FILTER〉つまみを確認してください。
［TIME OVER］ | 時間内に自動調整が終了しない。 | 撮影条件が不安定な可能性があります。フリッカーであればシャッターを入れ、安定した条件下で再度実行してください。

## ホワイトバランスのメモリーについて

メモリーに記憶された値は、本機の電源を切った状態でも再度ホワイトバランスをとるまで保存されます。ホワイトバランスのメモリーはA、Bの2系統があります。

メインメニュー→［CAMERA］→［WHITE BALANCE MODE］→［FILTER INH］で［ON］に設定されている場合（初期設定）、〈A〉、〈B〉各系統のメモリー数はそれぞれ1個に限定されています。この場合、メモリーの内容はフィルターには連動しません。

［FILTER INH］を［OFF］にした場合、〈WHITE BAL〉スイッチの設定（〈A〉または〈B〉）に対応するメモリーに、フィルターごとの調整値を自動的に記憶させることもできます。

本機は4つのフィルターを内蔵しているので、合計8個（4×2）の調整値を記憶します。

また、スーパーゲイン機能動作時は〈AUTO W/B BAL〉スイッチは動作しないで、メッセージ（［AWB UNABLE/S.GAIN MODE］）が表示されます。

## ホワイトバランス関連のビューファインダー表示について

詳しくは「ビューファインダーの状態表示」を参照してください。

## オートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能の設定

本機は、照明条件に応じて画像のホワイトバランスを自動追尾させる、オートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能を備えています。

オートトラッキングホワイトバランス機能は〈WHITE BAL〉スイッチの〈B〉に機能を割り当てることができます。メインメニュー→［CAMERA］→［WHITE BALANCE MODE］→［AWB B］で［ATW］を選択してください。

また、〈USER〉ボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）にオートトラッキングホワイトバランス機能を割り当てることもできます。

詳しくは「〈USER〉ボタンへの機能割り当て」を参照してください。

## オートトラッキングホワイトバランス機能を解除するには

オートトラッキングホワイトバランス機能を割り当てた〈USER〉ボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）を再度押すか、〈WHITE BAL〉スイッチを切り替えます。ただし〈WHITE BAL〉スイッチの〈B〉にオートトラッキングホワイトバランス機能を設定している場合は、〈USER〉ボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）では解除されません。

NOTE

- この機能は、ホワイトバランスの精度を100%保証する機能ではありません。照明条件の変化に対する追従性およびホワイトバランスの引き込み精度には、多少余裕を持たせているので、この機能の取り扱いにはお気をつけください。

## マニュアルでの色温度の設定

ホワイトバランスを、色温度設定により手動で調整できます。マニュアルの色温度設定は、〈WHITE BAL〉スイッチの〈PRST〉、〈A〉、〈B〉それぞれの位置に対して設定できます。

色温度の設定は、メインメニュー→［CAMERA］→［WHITE BALANCE MODE］で［COLOR TEMP PRE］、［AWB A TEMP］と［AWB B TEMP］を設定します。

［COLOR TEMP PRE］の色温度調整は、［VAR］と［3.2K/5.6K］切り替えの2種類があります。

- ［VAR］：［< 2300K］～［> 15000K］まで設定できます。

- ［3.2K/5.6K］：［3200K］または［5600K］に設定できます。

NOTE

- 手動で色温度を設定していても、ホワイトバランスの自動調整を行うと、自動調整した色温度がそのときの〈WHITE BAL〉スイッチの位置に記録されます。また〈CC FILTER〉つまみの位置を切り替えると、色温度の値が変わります。

ページトップへ戻る