- トップページ
- メンテナンス
- ワーニングシステム
- ワーニング内容一覧

# ワーニング内容一覧

電源を入れた直後や操作中に異常が検出されると、〈WARNING〉ランプ、ビューファインダー内のランプおよびアラームが異常発生を知らせます。

NOTE

- 各項目はワーニングランプ、タリーランプ、アラームの優先順となっていて、同時に複数のエラーが起こった場合、順位が上のものを表示します。ただし、「ワイヤレスオーディオ受信低下」はメインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［WIRELESS WARN］の設定により、表示しない場合があります。

1. システムエラー

   表示窓内の表示 | タイムコード表示にエラーコードが表示されます。
   ワーニングランプ | 1秒間に4回点滅します。
   タリーランプ | 1秒間に4回点滅します。
   ビューファインダー | ［SYSTEM ERROR］表示とエラーコード、その下行に要因が表示されます。
   アラーム | 連続して鳴ります。
   ワーニング内容 | 基準信号の異常や通信異常です。
   記録や再生の動作 | 停止します。
   対策 | 「エラーコード」を確認し、販売店にご相談ください。

2. フォーマット不一致

   表示窓内の表示 | タイムコード表示にエラーコード［E-31］が表示されます。
   ワーニングランプ | 1秒間に4回点滅します。
   タリーランプ | 1秒間に4回点滅します。
   ビューファインダー | ［TURN POWER OFF］、［SYSTEM MODE］と表示されます。
   アラーム | 連続して鳴ります。
   ワーニング内容 | システムモードが内部で不一致となり、再起動が必要です。
   記録や再生の動作 | 動作できません。
   対策 | メッセージに従って一度電源を切ってから、再度電源を入れて、エラー表示がないことを確認してください。

3. カード取り出しエラー

   表示窓内の表示 | タイムコード表示にエラーコード［E-30］が表示されます。
   ワーニングランプ | 1秒間に4回点滅します。
   タリーランプ | 1秒間に4回点滅します。
   ビューファインダー | ［TURN POWER OFF］、［P2 CARD］と表示されます。
   アラーム | 連続して鳴ります。
   ワーニング内容 | アクセス中のP2カードを取り出したため、本機の内部メモリーに異常が発生しています。
   記録や再生の動作 | 動作できません。
   対策 | メッセージに従って一度電源を切ってから、再度電源を入れてください。抜いたカードのクリップに異常がないか確認し、必要に応じてクリップを修復してください。

4. バッテリーエンド（低電圧入力）

   表示窓内の表示 | バッテリー残量バーが7つ点滅します。
   ワーニングランプ | 点灯します。
   タリーランプ | 1秒間に1回点滅します。
   ビューファインダー | ビューファインダーに［BATT］ランプがある場合、［BATT］ランプが点灯します。バッテリー残量表示部に［EMP］表示が点滅します。（［BATT STAT］、［ENDURA STAT］の場合は［%］表示が点滅します）
   アラーム | 連続して鳴ります。
   ワーニング内容 | バッテリーの消耗です。
   記録や再生の動作 | 停止します。
   対策 | バッテリーを交換します。 なお、〈EXT DC IN〉端子から外部ACアダプターを挿入すると、ワーニングは解除されます。

5. P2カードエンド

   表示窓内の表示 | メディア残量バーが7つ点滅します。
   ワーニングランプ | 記録後に何らかの操作を行うまで点灯し続けます。
   タリーランプ | 記録後に何らかの操作を行うまで1秒間に4回点滅し続けます。
   ビューファインダー | P2残量表示部に［END］表示が点滅します。 （ビューファインダーに［SAVE］ランプがある場合、メインメニュー→［VF］→［VF INDICATOR］→［SAVE LED］で［P2CARD］に設定されているときは、［SAVE］ランプが1秒間に4回点滅します）
   アラーム | 記録後に何らかの操作を行うまで連続して鳴り続けます。
   ワーニング内容 | P2カードの記録容量がなくなっています。
   記録や再生の動作 | 記録を停止します。
   対策 | 記録メディア内のクリップを消去するか、新しい記録メディアを挿入してください。

6. 記録異常

   表示窓内の表示 | 表示しません。
   ワーニングランプ | 記録を継続中は1秒間に4回点滅します。
   タリーランプ | 記録を継続中は1秒間に4回点滅します。
   ビューファインダー | ［REC WARNING］表示とその下行に要因表示を行います。 記録中は異常発生中のみ表示します。ただし、最低3秒間保持します。 異常で記録停止したときは、P2カードの操作をするまで表示します。 ［REC WARNING］の代わりに［TEMPORARY PAUSE］と表示される場合があります。詳しくは「ワーニング情報の表示」を参照してください。
   アラーム | 記録を継続中は1秒間に4回鳴ります。
   ワーニング内容 | 記録、または記録回路の設定の異常です。
   記録や再生の動作 | 記録を継続する場合と停止する場合があります。
   対策 | 記録を再開してください。または、一度電源を切ってから、記録を再開してください。

7. カード異常

   表示窓内の表示 | 表示しません。
   ワーニングランプ | 記録時に発生すると、記録停止後、1秒間に4回、約3秒間点滅します。 再生時に発生した場合は、点灯しません。
   タリーランプ | 記録時に発生すると、記録停止後、1秒間に4回、約3秒間点滅します。 再生時に発生した場合は、点灯しません。
   ビューファインダー | ［CARD ERROR］（スロット番号）と表示されます。 異常で記録停止したときは、P2カードの操作をするまで表示します。 再生時は発生しているときに表示します。（最低3秒間）
   アラーム | 記録時に発生すると、記録停止後、1秒間に4回、約3秒間鳴ります。 再生時に発生した場合は、鳴りません。
   ワーニング内容 | 記録または再生中に、P2カードのエラーが発生しています。
   記録や再生の動作 | 停止します。停止後は、エラーが発生したP2カードはライトプロテクト状態になっています。
   対策 | P2カードを交換してください。

8. ワイヤレスオーディオ受信低下

   表示窓内の表示 | 表示しません。
   ワーニングランプ | 1秒間に4回点滅します。（待機中、記録中）
   タリーランプ | 記録を継続中は1秒間に4回点滅します。
   ビューファインダー | ［WIRELESS RF］表示が点灯します。
   アラーム | 記録を継続中は1秒間に4回鳴ります。
   ワーニング内容 | ワイヤレスオーディオ受信状態が悪いことを示します。
   記録や再生の動作 | 動作は継続します。
   対策 | マイクの電源や、レシーバーの受信状態をチェックしてください。

9. バッテリーニアエンド

   表示窓内の表示 | バッテリー残量バーが1つ点滅します。
   ワーニングランプ | 1秒間に1回点滅します。
   タリーランプ | 1秒間に1回点滅します。
   ビューファインダー | ビューファインダーに［BATT］ランプがある場合、［BATT］ランプが1秒間に1回点滅します（［BATT STAT］、［ENDURA STAT］の場合は［%］表示が点滅します）。
   アラーム | 1秒間に4回鳴ります。
   ワーニング内容 | バッテリーの消耗間近です。
   記録や再生の動作 | 動作は継続します。
   対策 | 必要に応じて、バッテリーを交換してください。

10. P2カード記録ニアエンド

    表示窓内の表示 | P2カード残量バーが1つ点滅します。
    ワーニングランプ | 記録を継続中は1秒間に1回点滅します。
    タリーランプ | 記録を継続中は1秒間に1回点滅します。
    ビューファインダー | P2カード残量表示が点滅します。 （ビューファインダーに［SAVE］ランプがある場合、メインメニュー→［VF］→［VF INDICATOR］→［SAVE LED］で［P2CARD］に設定されているときは［SAVE］ランプが1秒間に1回点滅します（録画、録画一時停止、停止の時））
    アラーム | 記録を継続中は1秒間に1回鳴ります。
    ワーニング内容 | P2カードのメモリー残量が合計で2分以下です。
    記録や再生の動作 | 動作は継続します。
    対策 | 必要に応じて、P2カードを交換または追加挿入します。

11. ファン停止

    表示窓内の表示 | 表示しません。
    ワーニングランプ | 1秒間に4回点滅します。
    タリーランプ | 表示しません。
    ビューファインダー | ［FAN STOPPED］表示が常時点灯します。
    アラーム | 鳴りません。
    ワーニング内容 | ファンに異常があり停止しています。または、［OPTION MENU］→［OPTION］→［FAN MODE］→［OFF］に設定されています。
    記録や再生の動作 | 動作は継続しますが、ファンが停止したまま動作を続けると、温度が上昇して、記録/再生が正常に行われない場合があります。
    対策 | ファンが異常で停止した場合は、速やかに使用をやめ、販売店にご相談ください。 ファンが停止した場合は、本機の温度が上昇しますので、長時間使用しないでください。 また、三脚などをご使用いただき、本機に直接触れないようにしてください。

ページトップへ戻る