- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 設定データの取り扱い
- 設定データのファイル構成

# 設定データのファイル構成

本機には、6個のファイルデータ領域があります。

ファクトリーデータ | 工場出荷時の状態を記憶しています。メニュー操作による書き換えはできません。
ユーザーデータ | メニュー操作により設定した値を記憶する領域です。工場出荷時は、ファクトリーデータが記憶されています。
カレントデータ | 本機の動作状態を記憶しています。メニュー操作により、この領域の設定値を変更します。
シーンファイル | 4個のシーンファイルを備えています。
レンズファイル | 8個のレンズファイルを備えています。SDメモリーカードにこの8個をまとめて1つのファイルとして保存できます。
CACファイル | 32個の色収差補正データ領域を備えています。

［CAC FILE（SD CARD）］

SDメモリーカード

セットアップデータ

SDメモリーカード

［LOAD］

CACファイル

［SETUP DATA（SD CARD）］

［SETUP DATA（SD CARD）］

ファイル数：32

［LOAD］

［SAVE］

［CAC ADJ.］→［CAC CONTROL］

［SCENE］

メニュー操作

設定値変更

シーンファイル

［SAVE］

カレントデータ

ファイル数：4

［SCENE］

（本機の動作状態）

［LOAD］

ファイル数：1

［LENS FILE］

レンズファイル

［LOAD］

ファイル数：8

［LENS FILE］

［INITIALIZE］

［LOAD USER DATA］

［SAVE］

［SAVE USER DATA］

［INITIALIZE］

［LENS FILE（SD CARD）］

［LENS FILE（SD CARD）］

ユーザーデータ

［LOAD］

［SAVE］

ファイル数：1

［LOAD FACTORY DATA］

SDメモリーカード

ファクトリーデータ

レンズファイル

（書き換え不可）

ファイル数：8×8

ファイル数：1

SDメモリーカードに8個のセットアップファイルを書き込むことができます。

：本機に内蔵されているファイル

：メニュー操作

NOTE

- セットアップデータ、ユーザーデータおよびシーンファイル等の対象項目について、詳しくは「各項目の［USER MENU］設定とデータファイルへの読み込み、読み出しについて」を参照してください。

- ワンクリップレックで前のクリップに連結して記録可能な状態のとき（［1CLIP］と表示されているとき）は、シーンファイルやユーザーファイルを操作できません。一度メニューを閉じた後、〈STOP〉ボタンを約2秒間押してクリップ連結を終了させてから、再度操作してください。インターバル記録やワンショット記録の待機中も同様です。

## SDメモリーカードによるセットアップ

SDメモリーカード（別売品）をセットアップカードとして使用し、設定メニューの内容を記憶できます。

このデータを使えば、適切なセットアップ状態を素早く再現します。

ページトップへ戻る