- トップページ
- 記録のための調整と設定
- タイムデータの設定
- タイムデータの概要

# タイムデータの概要

#### タイムコード

〈TCG〉スイッチでレックランとフリーランに切り替えることができます。

- フリーラン：常に歩進し、電源を切っても歩進が行われ、時刻と同様に扱うことができます。また〈TC IN〉端子に入力されたタイムコードにスレーブロックして記録できます。

- レックラン：P2カードに記録されたクリップのタイムコードにリジェネして連続値として記録できます。

#### ユーザーズビット

2種類のユーザーズビットを内蔵しています。

- LTC UB：LTCとして記録し、〈TC OUT〉端子から出力されます。また、HD SDI信号のLTCとしても出力されます。

- VITC UB：VITCとして記録（DVCPROではVIDEO AUX領域に記録）されます。また、HD SDI信号のVITCとして出力されます。

ユーザー設定値、時刻、年月日、タイムコードと同じ値、カメラ撮影のフレームレート情報、〈TC IN〉端子からの外部信号の入力値などを、それぞれ別に選択して記録できます。

NOTE

- ユーザー設定値は1種類のみ記録されます。

- ［720P］モードで、［REC FORMAT］のフレームレートが30P/25P/24Pのとき、VITC UBはフレームレート情報に固定されます。 詳しくは「タイムコード、およびユーザーズビットの記録と出力」を参照してください。

#### 日時（リアルタイム）

- 内蔵の時計により、年、月、日、時刻を計測し、内蔵のGPS機能を使用すれば、正確な日時で内蔵時計を補正できます。

- 内蔵時計は、電源を切っている場合にフリーランタイムコードの計測や、ユーザーズビットの時刻、年月日データとして使用されます。さらに、クリップを記録するときにファイル生成時刻のもととなり、サムネールの並びや再生順序が決まります。

- クリップメタデータの生成にも使用されます。

  詳しくは「内蔵時計の日付/時刻の設定」を参照してください。

#### CTLカウンター

- CTLカウンターは、記録時はリセットしてからのトータルの記録時間を計測します。また、再生時は再生できるクリップの先頭を基準としてカウントする値です。現在の再生位置を相対的に知る手段として使用できます。

#### カメラID

- カメラIDは10文字x3行で設定でき、カラーバー映像に重畳して記録できます。日時データと同時に重畳して記録することもできます。

ページトップへ戻る