- トップページ
- 記録のための調整と設定
- ホワイトバランス/ブラックバランスの調整
- ブラックバランスの調整

# ブラックバランスの調整

ブラックバランスは、次の場合に調整が必要です。

- 本機を初めて使用するとき

- 長時間使用しなかった後に使用するとき

- 周囲の温度が大幅に変化した状態で使用するとき

- 〈USER〉ボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）を使用してスーパーゲインの設定をしたとき

- メインメニュー→［CAMERA］→［USER SW］で［USER MAIN］、［USER1］、［USER2］に［DS.GAIN］を割り当てたとき

- メインメニュー→［CAMERA］→［USER SW GAIN］→ ［DS.GAIN］で、デジタルスーパーゲインの割り当てを変更したとき

最適な映像を撮影するために、撮影直前にブラックバランスを調整することをお勧めします。

1. 〈AUTO W/B BAL〉スイッチ

   オートブラックバランス実行時に使用します。

2. 〈OUTPUT〉スイッチ

   〈CAM〉に設定します。

〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈ABB〉側に倒し、スイッチを離す。

スイッチは中央に戻り、調整が実施されます。

数秒で調整が完了します。

#### ビューファインダー画面に表示されるメッセージについて

調整中 |  |
調整完了 |  | 調整値は自動的にメモリーに記憶されます。

NOTE

- レンズコネクターが接続されていること、レンズ絞りがクローズ状態になっていることを確認してください。

- ブラックバランス調整中、絞りは自動的に遮光状態になります。

- 記録中はブラックバランス調整はできません。

- オートブラックバランス実行中は〈REC〉ボタンを押してもP2カードへの記録はされません。

- ブラックバランス調整中、ゲイン切り替え回路が自動的に切り替わります。また、ビューファインダー画面上にフリッカーやノイズが現れることがあります。故障ではありません。

- オートブラックバランス動作が終了した後も、ブラックシェーディングが気になる場合は、メインメニュー→［MAINTENANCE］→［BLACK SHADING］で［DETECTION（DIG）］を選択し、ブラックシェーディング調整を実行してください。または、メインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］→［SHD,ABB SW CTL］で［ON］に設定し、〈AUTO W/B BAL〉スイッチを2秒以上長押しして、ブラックシェーディング調整を実行してください。ビューファインダーに［B-SHD READY］と表示され、オートブラックバランス動作に続いてブラックシェーディングの自動調整ができます。ブラックシェーディング調整を実行中は、ビューファインダーに［B-SHD ACTIVE］と表示されます。その後、ビューファインダーに［B-SHD OK］と表示されるまでレンズの絞りは必ず絞ったままにしてください。ただし、リモートコントロールユニットAJ-RC10G（別売品）、エクステンションコントロールユニットAG-EC4G（別売品）、またはリモートオペレーションパネルAK-HRP200G（別売品）を接続しているときは、〈ABB〉スイッチを長押ししても、ブラックシェーディングの自動調整を行うことはできません。

- ブラックバランスの自動調整を行っているとき（［ABB ACTIVE］とビューファインダーに表示されているとき）に、再度〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈ABB〉側に倒すと、調整を中止します。このときの調整値は、自動調整を行う前の値になります。

## ブラックバランスのメモリーについて

メモリーに記憶された値は、本機の電源を切った状態でも保存されます。

ページトップへ戻る