- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 液晶モニターの調整と設定
- 液晶モニターを使う

# 液晶モニターを使う

〈OPEN〉ボタンを右側へ押して液晶モニターを開く。

液晶モニターの画面を、一番見やすい位置にする。

レンズ方向に180°、手前方向に90°まで回転します。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［LCD MONITOR］→［BRIGHTNESS］で画面の明るさを、［COLOR LEVEL］で画面の色濃度を、［CONTRAST］で画面のコントラストを表示する。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［LCD MONITOR］→［VF/LCD CHAR］で、液晶モニターとビューファインダーに状態表示のキャラクターや設定メニューを表示するかどうかを設定する。

NOTE

- 液晶モニターを閉じるときは、確実に閉じてください。

- 開いた状態の液晶モニターには無理な力がかからないようにしてください。本機が故障するおそれがあります。

- 温度差が激しいところでは、液晶モニターの液晶部に露がつくことがあります。そのような場合は、柔らかい乾いた布で拭いてください。

- カメラレコーダーが冷え切っている場合、電源を入れた直後は、液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

ページトップへ戻る