- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 〈USER〉ボタンへの機能割り当て
- ［USER SW GAIN］の切り替えの設定

# ［USER SW GAIN］の切り替えの設定

本機は、［L/M/H］の標準的なゲインとは別に、30 dB以上のアナログゲインアップの［S.GAIN］（スーパーゲイン）モードと、プログレッシブ駆動を利用した蓄積型のゲインアップの［DS.GAIN］（デジタルスーパーゲイン）モードが使用できます。

この機能の選択は、［S.GAIN］と［DS.GAIN］でそれぞれ使用するゲインをあらかじめ設定します。各項目は、メインメニュー→［CAMERA］→［USER SW GAIN］で選択できます。［S.GAIN］では、［ON］に設定したアナログゲインアップが有効となり、［OFF］に設定したアナログゲインアップは機能しません。［DS.GAIN］では、［ON］に設定した蓄積型のゲインアップが有効となり、［OFF］に設定した蓄積型のゲインアップは機能しません。

〈USER MAIN〉ボタン、〈USER1〉ボタン、〈USER2〉ボタンのいずれかに［S.GAIN］と［DS.GAIN］を割り当てた場合、各〈USER〉ボタンとの組み合わせでのゲインアップができます。

ノイズ感を増さずにゲインアップしたい場合 | デジタルスーパーゲイン機能を使用します。
通常のアナログのゲインアップをしたい場合 （ノイズ感は増します） | スーパーゲイン機能のみを使用します。 ノイズが増すため、オートアイリス、ホワイトバランス、ブラックバランスの精度に影響が出ます。お気をつけください。
超高感度モードとして使用したい場合 | スーパーゲイン機能とデジタルスーパーゲイン機能を組み合わせて使用します。ただし、デジタルスーパーゲインのゲインアップの値が大きいほど、動きがある被写体では残像が目立ちます。取り扱いには十分お気をつけください。 動きがある被写体では、［DS.GAIN］は［12dB］以下でご使用ください。

ページトップへ戻る