- トップページ
- 記録のための調整と設定
- タイムデータの設定
- ユーザーズビットの設定

# ユーザーズビットの設定

メインメニュー→［REC/PB］→［TC/UB］→［UBG MODE］でLTC UBを、メインメニュー→［REC/PB］→［TC/UB］→［VITC UBG MODE］でVITC UBを設定します。

項目名 | 内容
--- | ---
［USER］ （［UBG MODE］のみ） | 内蔵しているユーザー値を記録します。ユーザー値は、表示窓を利用して入力できます。設定値は、電源を切っていても保持されます。 詳しくは「ユーザーズビットの入力方法」を参照してください。
［USER/EXT］ （［VITC UBG MODE］のみ） | 内蔵しているユーザー値をVITC UBとして記録します。 ［UBG MODE］を［USER］または［EXT］にしているときに表示するユーザーズビットと同値です。
［TIME］ | 内蔵時計で計測している時刻を記録します。
［DATE］ | 内蔵時計で計測している年、月、日時刻の時の桁を記録します。
［EXT］ （［UBG MODE］のみ） | 〈TC IN〉端子に入力されているユーザーズビット値を記録します。内蔵しているユーザー値もこの入力値に変わります。
［TCG］ | タイムコード値が記録されます。
［FRAME RATE］ | カメラ撮影のフレームレート情報が記録されます。ネイティブ記録されたクリップの再生時には、記録された値にかかわらずVITC UBと同じフレームレート情報を出力します。 パーソナルコンピューターなどの編集機器がユーザーズビットのフレームレート情報を使用する場合には、この設定でご使用ください。
［REGEN］ | 現在記録対象となっているP2カードに最後に記録されたユーザーズビットを読み出し、その値をそのまま記録します。

ページトップへ戻る