- トップページ
- 記録と再生
- P2カードについて
- P2カードを取り出す

# P2カードを取り出す

図1

図2

スロットカバーを開ける。

カードを取り外す。

- P2メモリーカードの場合

  - イジェクトボタンを起こしてから（図1）、押し込みます。（図2）

- microP2メモリーカードの場合

  - microP2メモリーカードをさらに本体側へ押し込み、離します。

  - microP2メモリーカードが挿入口から浮いてくるので、microP2メモリーカードを引き抜きます。

NOTE

- アクセス中や挿入後、認識中（P2カードアクセスLEDがオレンジ色に点滅）に、P2カードを取り出さないでください。故障の原因になります。

- 万一、アクセス中のP2カードを取り出した場合、ビューファインダー画面に［TURN POWER OFF］と表示され、アラーム、〈WARNING〉ランプなどでワーニング表示を行います。また、P2カードアクセスLEDは、全てオレンジ色の早い点滅となります。一度、電源を切ってください。（ワーニングシステム）

- アクセス中に取り出されたP2カードは、クリップが不正規の状態になることがあります。クリップを確認のうえ、修復してください。（クリップの修復）

- フォーマット中のP2カードを取り出した場合、取り出したP2カードのフォーマットは保証されません。また、このときビューファインダー画面に［TURN POWER OFF］と表示されます。一度電源を切った後、再度入れて、P2カードのフォーマットをやり直してください。

- 再生中は、ほかのスロットにP2カードを挿入しても認識されず、P2カードアクセスLEDは点灯しません。再生が終了してから、P2カードの認識を開始します。

- 記録中、空きスロットにP2カードを挿入しても、次の状態ではP2カードがすぐに認識されません。

  - プリレックの直後

  - 記録スロットを切り替えた直後

- P2カードアクセスLEDは、メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［ACCESS LED］で、常に消灯する設定にできます。この場合、電源を切ってから取り出すか、カード装着後、または動作（記録、再生など）停止後、十分に時間が経ってから取り出してください。

ページトップへ戻る