- トップページ
- 各部の名称
- 撮影・記録/再生機能部

# 撮影・記録/再生機能部

#### 撮影・記録（カメラ部）

1. 〈SYNCHRO SCAN〉調整ボタン

   シンクロスキャンモードの場合、シンクロスキャンのスピードを調整できます。〈−〉のボタンを押すと、シャッタースピードが遅くなります。〈+〉のボタンを押すと、シャッタースピードが速くなります。

   パーソナルコンピューターのモニターを撮影する場合などでは、ビューファインダー内の横バーノイズが少なくなる位置に調整してください。

2. 〈CC FILTER〉/〈ND FILTER〉（フィルター切り替え）つまみ（ホワイトバランス/ブラックバランスの調整から記録停止まで）

   被写体の照度や色温度に合わせてフィルターを選択します。

   〈CC FILTER〉つまみ（大径）の位置 | 設定 | 内容
   --- | --- | ---
   〈A〉 | 〈3200 K〉 | 色温度を3200 Kに設定します。
   〈B〉 | 〈4300 K〉 | 色温度を4300 Kに設定します。
   〈C〉 | 〈5600 K〉 | 色温度を5600 Kに設定します。
   〈D〉 | 〈6300 K〉 | 色温度を6300 Kに設定します。

   〈ND FILTER〉つまみ（小径）の位置 | 設定 | 内容
   --- | --- | ---
   〈1〉 | 〈CLEAR〉 | NDフィルターを使用しません。
   〈2〉 | 〈1/4ND〉 | MOSセンサーに入る光の量を1/4にします。
   〈3〉 | 〈1/16ND〉 | MOSセンサーに入る光の量を1/16にします。
   〈4〉 | 〈1/64ND〉 | MOSセンサーに入る光の量を1/64にします。

   撮影条件に合わせて、次の表を参考に〈CC FILTER〉つまみと〈ND FILTER〉つまみを切り替えてください。

   撮影条件 | 〈CC FILTER〉つまみ | 〈ND FILTER〉つまみ
   --- | --- | ---
   日の出、日没、スタジオ内 | 〈A〉（〈3200 K〉） | 〈1〉（〈CLEAR〉）
   晴天の屋外 | 〈B〉（〈4300 K〉）または〈C〉（〈5600 K〉）または〈D〉（〈6300 K〉） | 〈2〉（〈1/4ND〉）または〈3〉（〈1/16ND〉）
   曇天・雨天の屋外 | 〈D〉（〈6300 K〉） | 〈1〉（〈CLEAR〉）または〈2〉（〈1/4ND〉）
   雪景色、高い山、海辺など、澄み切っていて明るい景色 | 〈B〉（〈4300 K〉）または〈C〉（〈5600 K〉）または〈D〉（〈6300 K〉） | 〈3〉（〈1/16ND〉）または〈4〉（〈1/64ND〉）

3. 焦点マーク〈〉

   MOSセンサーの焦点位置を示します。

   被写体からの焦点距離を正確に測る場合は、このマークを基準としてください。

4. 〈USER〉ボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）（〈USER〉ボタンへの機能割り当て）

   ユーザーが選択した機能をそれぞれのボタンに割り当てることができます。ボタンを押すことで、割り当てられた機能が動作します。

5. 〈SHUTTER〉スイッチ（電子シャッターの設定）

   電子シャッターの切り替えスイッチです。

   〈OFF〉 | 電子シャッターは動作しません。
   〈ON〉 | 電子シャッターが動作します。
   〈SEL〉 | 電子シャッターのスピードを変更できます。

   このスイッチは、跳ね返りスイッチになっています。〈SEL〉側に倒すごとに、シャッタースピードが変化します。

6. 〈AUTO W/B BAL〉スイッチ（ホワイトバランスの調整）

   〈AWB〉 | ホワイトバランスを自動調整します。側面の〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉、または〈B〉の位置にして、スイッチを操作すると、数秒で調整され、調整値がメモリーに記録されます。 〈WHITE BAL〉スイッチが〈PRST〉の位置の場合は、動作しません。お気をつけください。
   〈ABB〉 | ブラックバランスを自動調整します。 メインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］→［SHD,ABB SW CTL］で［ON］に設定すると、ブラックシェーディングの自動調整機能をこのスイッチに割り当てることができます。

   NOTE

   - ホワイトバランスやブラックバランスの自動調整を行っているときに、再度〈ABB〉側や〈AWB〉側に倒すとそれぞれの自動調整を中止します。このときの調整値は、自動調整を行う前の値になります。

7. 〈MARKER SEL〉/〈MODE CHECK/MENU CANCEL〉スイッチ（マーカー確認画面の表示（マーカーセレクト機能））

   マーカーの選択と、本機の各種撮影状態の確認などができる跳ね返りスイッチです。

   〈MKR〉 | 〈MKR〉側に倒すごとに、ビューファインダー上でマーカーの表示が、［A］マーカー表示→［B］マーカー表示→無表示と切り替わります。 電源を入れたときは、電源を切る直前の状態で表示されます。
   〈MCK/MCL〉 | 〈MCK/MCL〉側に倒すごとに、カメラの設定状態を示す6つの画面表示（［STATUS］画面表示、［!LED］画面表示、［FUNCTION］画面表示、［AUDIO］画面表示、［CAC］画面表示、［USER SW］画面表示）が、ビューファインダー上で順番に切り替わります。カメラの出力信号には影響ありません。表示は約5秒で消えます。ボタンを押し続けると、選択中の画面の表示が継続されます。 設定メニューの表示中に〈MCK/MCL〉側に倒すと、変更した設定値をキャンセルするスイッチとして動作します。

8. 〈GAIN〉スイッチ（ホワイトバランスの調整）

   - 撮影時の照明の状態に合わせて、映像アンプのゲインを切り替えます。

   - 〈L〉/〈M〉/〈H〉ポジションのゲイン値は、あらかじめ、メインメニュー→［PAINT］の［LOW SETTING］、［MID SETTING］、［HIGH SETTING］の各［［S］MASTER GAIN］で設定します。

   - 出荷時の設定は、L=0 dB、M=6 dB、H=12 dBです。

9. 〈OUTPUT〉/〈AUTO KNEE〉選択スイッチ

   カメラ部からメモリー記録部、ビューファインダー、ビデオモニターへ出力する映像信号を選択します。

   〈CAM〉/〈ON〉 | カメラで撮影している映像が出力され、オートニー機能が動作します。 オートニー機能の代わりにダイナミックレンジストレッチャー（DRS）機能の割り当てもできます。
   〈CAM〉/〈OFF〉 | カメラで撮影している映像が出力され、オートニー機能は動作しません。 ニーポイントはメインメニュー→［PAINT］→［KNEE/LEVEL］→［KNEE MASTER POINT］で設定されたレベルに固定されます。
   〈BARS〉/〈OFF〉 | カラーバー信号が出力されます。オートニー機能は動作しません。 カラーバー信号は、メインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］→［COLOR BARS］で4種類の中から選択できます。（［SW MODE］）

   NOTE

   - 工場出荷時は、〈OUTPUT〉/〈AUTO KNEE〉選択スイッチを〈BARS〉にした場合、〈AUDIO IN〉スイッチの〈CH1〉を〈FRONT〉にすると、オーディオ4チャンネル全てにテスト信号が出力されます。テスト信号の出力方法は、メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［TEST TONE］で変更できます。

   - オートニー機能

     高輝度の背景で人物や風景などにレベルを合わせて撮影すると、背景が白くつぶれ、背景にある建物や風景がぼやけてしまいます。このようなときにオートニー機能を動作させると、背景がくっきりと再現できます。

     オートニー機能は次のような場面の撮影に効果を発揮します。

     - 晴天時に日陰の人物を撮るとき

     - 車内、または屋内の人物と、窓越しの屋外風景を同時に撮影するとき

     - コントラストの強い場面を撮るとき

10. 〈WHITE BAL〉（ホワイトバランスメモリー切り替え）スイッチ（ホワイトバランスの調整）

    ホワイトバランスの調整方法を切り替えます。

    〈PRST〉 | ホワイトバランスを調整する時間がないときなどは、この位置に設定します。 工場出荷時は、3200 Kに設定しています。 メインメニュー→［CAMERA］→［WHITE BALANCE MODE］→［COLOR TEMP PRE］で任意の色温度に変更できます。（［WHITE BALANCE MODE］）
    〈A〉/〈B〉 | 〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈AWB〉側に倒すとホワイトバランスが自動的に調整され、調整値がメモリーA、またはメモリーBに記憶されます。 メインメニュー→［CAMERA］→［WHITE BALANCE MODE］→［AWB B］で、自動追尾方式のオートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能を〈B〉に割り当てることもできます。（オートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能の設定）

#### 撮影・記録/再生機能部（記録部）

11. 〈REC〉ボタン（通常の記録）

    ボタンを押すと記録が始まります。再度押すと記録が停止します。

    このボタンは、レンズ側のVTRボタンと同じ機能です。

12. 〈SHOT MARKER〉ボタン（ショットマーク記録機能）

    - 記録中に押すと、そのクリップのサムネールにショットマークを付けることができます。また、液晶モニターでサムネールを選択し、このボタンを押してショットマークを付けることもできます。

    - 〈USER3〉ボタンとして、選択した機能を割り当てることができます。メインメニュー→［CAMERA］→［USER SW］→［SHOT MARK（U3）］で割り当てる機能を設定します。

13. 〈TEXT MEMO〉ボタン（テキストメモ記録機能）

    - 記録/再生中、または再生の一時停止中に押すと、テキストメモを記録できます。

    - 〈USER4〉ボタンとして、選択した機能を割り当てることができます。メインメニュー→［CAMERA］→［USER SW］→［TEXT MEMO（U4）］で割り当てる機能を設定します。

14. P2メモリーカードアクセスLED（P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について）

    各カードの記録、再生のアクセス状況を表示します。

15. P2メモリーカードスロット

16. ビジー（動作状態表示）ランプ（SDメモリーカードを取り出すには）

    SDメモリーカードの動作状態を表示するランプで、動作時に点灯します。

    NOTE

    - ランプ点灯時は、カードを出し入れしないでください。SDメモリーカードを破損するおそれがあります。

17. SDメモリーカードスロット（SDメモリーカードを入れるには）

    SDメモリーカード（別売品）の挿入口です。SDメモリーカードは、カメラの設定メニューやレンズファイルの記録/呼び出し、メタデータのアップロードやプロキシー記録などで使用します。

    NOTE

    - SDメモリーカードの使用上のお願い

      - 本機には、SD規格、SDHC規格、またはSDXC規格に準拠したSDメモリーカードを入れてご使用ください。プロキシー記録をする場合は、class2以上のクラス表示があるSDメモリーカード、SDHCメモリーカードまたはSDXCメモリーカードをご使用ください。

        プロキシーデータの記録フォーマットが［SHQ 2CH MOV］または［AVC-G6 2CH MOV］の場合は、class4以上のカードをご使用ください。

      - MMC（Multi Media Card）は使用できません。（撮影できなくなるおそれがありますので、お気をつけください）

      - miniSD/microSDカードを本機で使用する場合は、必ず、miniSD/microSDカード専用のアダプターを装着してご使用ください。（miniSD/microSDアダプターのみを本機に挿入すると、正常に動作しません。アダプターには必ず、メモリーカードを入れてご使用ください）

      - 当社製のSDメモリーカード、およびminiSD/microSDカードをご使用いただくことをお勧めします。また、フォーマットは必ず、本機で行ってください。

      - 取扱説明書に記載された情報以外の最新情報は、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

        https://panasonic.biz/cns/sav/

      - SDHCメモリーカードは、2006年にSDアソシエーションにより策定された、2 GBを超える大容量メモリーカードの規格です。

      - SDXCメモリーカードは、2009年にSDアソシエーションにより策定された、32 GBを超える大容量メモリーカードの規格です。

18. microP2メモリーカードアクセスLED（P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について）

    各microP2メモリーカードの記録、再生のアクセス状況を表示します。

19. microP2メモリーカードスロット

20. 〈/REW〉（早戻し）ボタン

    停止中に押すと高速逆再生になります。

    再生中に押すと約4倍速の高速逆再生になります。

    また、再生の一時停止状態のときに押すと、現在再生中のクリップの先頭で一時停止した状態（頭出し状態）になります。

21. 〈STOP〉（停止）ボタン

    再生を停止するときに押します。また、インターバル記録、ワンショット記録を停止するときやワンクリップレックのクリップ連結をいったん終了するときに押します。

22. 〈FF/〉（早送り）ボタン

    停止中に押すと高速再生になります。

    再生中に押すと約4倍速の高速再生になります。

    また、再生の一時停止状態のときに押すと、次クリップの先頭で一時停止した状態（頭出し状態）になります。

23. 〈PLAY/PAUSE〉（再生/一時停止）ボタン

    ビューファインダー画面やモニター画面を使って、再生画像を見るときに押します。

    再生中に押すと、再生を一時停止します。

24. 〈MON OUT CHARACTER〉スイッチ（タイムコードのスーパーインポーズについて）

    〈SDI OUT2〉端子、〈VIDEO OUT〉端子、〈HDMI〉端子から出力される映像へのキャラクターの重畳を制御します。

    〈ON〉 | キャラクターを重畳します。
    〈OFF〉 | キャラクターを重畳しません。

25. 〈USB2.0〉端子（サブホスト）

    ワイヤレスモジュールAJ-WM30（別売品）を装着します。

26. 〈USB2.0〉端子（デバイス）（USBデバイスモードでのパーソナルコンピューターとの接続）

    USBデバイスモードの場合、パーソナルコンピューターとUSB 2.0ケーブルで接続してデータ転送ができます。この場合、記録再生操作やカメラ撮影はできません。

27. 〈USB3.0〉端子（ホスト）（USBストレージモード）

    USBストレージモードで外部ハードディスクドライブなどを接続します。

    NOTE

    - この端子に接続するケーブルは、ダブルシールドのものをご使用ください。

    - USB 3.0対応のストレージデバイスと接続する場合は、USB 3.0規格に準拠したケーブルをご使用ください。

28. 〈LAN〉端子（100BASE-TX）

    LANケーブルを接続します。

    NOTE

    - 〈LAN〉端子に接続するケーブルは、シールドケーブルをご使用ください。

29. 〈HDMI OUT〉（モニター出力）端子

    モニター用映像の出力端子です。メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］→［MONITOR OUT MODE］の設定に従い、〈SDI OUT1〉端子とは独立した映像が出力できます。［OUTPUT SEL］→［SDI2/HDMI OUT］で、ダウンコンバート信号が選択できます。アップコンバートには対応していません。

    キャラクターの重畳は、〈SDI OUT1〉端子とは独立して、〈MON OUT CHARACTER〉スイッチで設定できます。（タイムコードのスーパーインポーズについて）

30. 〈SDI OUT1〉（出力）端子

    SDI専用の出力端子です。 システムモードと同じ信号形式で出力されます。ダウンコンバートおよびアップコンバートには対応していません。

    キャラクターの重畳は、〈HDMI OUT〉端子、〈SDI OUT2〉端子、〈VIDEO OUT〉端子とは独立して設定できます。（タイムコードのスーパーインポーズについて）

31. 〈SDI OUT2〉（モニター出力）端子

    モニター用映像の出力端子です。メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］→［MONITOR OUT MODE］の設定に従い、〈SDI OUT1〉端子とは独立した映像が出力できます。［OUTPUT SEL］→［SDI2/HDMI OUT］で、HD SDIまたはダウンコンバートしたSD SDIが選択できます。アップコンバートには対応していません。

    キャラクターの重畳は、〈SDI OUT1〉端子とは独立して、〈MON OUT CHARACTER〉スイッチで設定できます。（タイムコードのスーパーインポーズについて）

    NOTE

    - 工場出荷時は〈SDI OUT2〉端子の信号は出力を停止しています。出力するには、メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］→［SDI OUT2］で［ON］に設定します。

    - HD SDI信号出力時は5C-FB以上のケーブルをご使用ください。

32. 〈SDI IN〉（入力）端子

    HD/SD SDI信号を入力できます。メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］→［REC SIGNAL］で［SDI］に設定することにより、この入力端子からの信号を記録できます。1080Pでは3G-SDI信号の入力を記録できます。詳しくは「記録信号の選択」を参照してください。

    また、メインメニュー→［I/F SETUP］→［GENLOCK］→［GENLOCK］→［SDI IN］で、この入力信号を基準として、ゲンロックをかけることもできます。（〈SDI IN〉端子から供給された基準信号にゲンロックさせる）

    NOTE

    - HD SDI信号出力時は5C-FB以上のケーブルをご使用ください。

33. 〈VIDEO OUT〉（モニター出力）端子

    モニター用映像の出力端子です。メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］→［MONITOR OUT MODE］の設定に従い、〈SDI OUT1〉端子とは独立した映像が出力できます。常にVBS信号を出力します。

    キャラクターの重畳は、〈SDI OUT1〉端子とは独立して、〈MON OUT CHARACTER〉スイッチで設定できます。（タイムコードのスーパーインポーズについて）

    NOTE

    - 工場出荷時は〈VIDEO OUT〉端子の信号は出力を停止しています。出力するには、メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］→［VIDEO OUT］で［ON］に設定します。

ページトップへ戻る