- トップページ
- 概要
- システムで活用
- 基本構成機器

# 基本構成機器

レンズやバッテリーなど本機での撮影に必要な機器です。

品名 | 品番 | 備考
--- | --- | ---
HDビューファインダー | AJ-HVF21KG | 「ビューファインダーの調整と設定」
HDカラービューファインダー | AG-CVF10G/AG-CVF15G | 「ビューファインダーの調整と設定」
超指向性マイク（ファントム+48V） | AJ-MC900G | 「フロントマイクを使用する場合」
レンズ（バヨネット式） | FUJINON/CANON | 「レンズの取り付けと調整」
バッテリー | HYTRON140*1 DIONIC HC/90*1 Vマウントタイプバッテリープレート ENDURA E-10 | 「バッテリーの取り付け、および設定」
SDメモリーカード*2 P2メモリーカード*2 microP2メモリーカード*2 | Webサイトのサポートデスクを参照*2 | 「P2カードについて」
microP2カードアダプター | AJ-P2AD1G | 「P2カードについて」

バッテリーホルダーは、本体に標準装備しています。

P2カード、およびSDメモリーカードについて、取扱説明書に記載された情報以外の最新情報は、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

https://panasonic.biz/cns/sav/

ページトップへ戻る