- トップページ
- 準備
- 電源の供給
- バッテリーを使用するには

# バッテリーを使用するには

本機と接続検証済みのバッテリーは次のとおりです。

#### アントンバウアー製

HYTRON140

DIONIC90

#### アイ・ディ・エクス（IDX）製

ENDURA10

#### PAG製

PAG L96e

NOTE

- 別のバッテリーについても、メインメニュー→［I/F SETUP］→［BATTERY/P2CARD］で［BATTERY SELECT］を変更することにより対応できます。本機と接続検証済みのバッテリーのご使用をお勧めします。

- バッテリーをご使用になる前に、バッテリーチャージャーを使って充電してください。（充電方法についてはそれぞれの取扱説明書を参照してください）

- ライト（ウルトラライト2）使用時には、90 Wh以上のバッテリーの使用をお勧めします。

- スタジオシステム（AG-BS300、AG-CA300G）を使用してライトを点灯する場合は、AG-CA300Gにバッテリープレートを取り付けてから、バッテリーを装着します。ライト電源はバッテリープレートより供給してください。本機の照明出力用端子からライト電源を供給すると、ライト点灯時の過大電流によってAG-BS300、AG-CA300Gの過電流保護により本機が起動しないことがあります。

ページトップへ戻る