- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 設定データの取り扱い
- レンズファイル

# レンズファイル

本機の内蔵メモリーには、8個のレンズファイルが記憶されています。

SDメモリーカードには、8個のレンズファイルを1タイトルとして、8タイトル（計64個）のレンズファイルを書き込むことができます。

レンズファイルには、次のデータが記録されます。

- タイトル名

- ホワイトシェーディング補正値

- フレア補正値

- RBゲインオフセット補正値

## レンズファイルの作成方法

### ホワイトシェーディングの調整

ホワイトシェーディングの調整は、「ホワイトシェーディング補正機能」を参照してください。

### フレアの調整

メインメニュー→［MAINTENANCE］→［LENS FILE ADJ.］の［LENS R FLARE］、［LENS G FLARE］、［LENS B FLARE］でフレアの調整を行います。

### RBゲインオフセットの調整

レンズを交換したときに生じる、ホワイトバランスの変化を補正します。

基準にするレンズを本機に装着する。

適切な照明（2000 lx、3200 Kが望ましい）でグレースケールチャートを撮影する。

〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉にする。

グレースケールチャート中央の白ウィンドウが、80%程度になるようにレンズ絞りを調整する。

〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈AWB〉側に押す。

ホワイトバランスを自動調整します。

ウェーブフォームモニターでRGBの信号レベルを測定する。

レンズファイルを作成するレンズに交換する。

Gchの信号レベルを、手順6で得た信号レベルと同じになるようにレンズの絞りを微調整する。

メインメニュー→［MAINTENANCE］→［LENS FILE ADJ.］→［LENS FILE ADJ. MODE］で［ON］に設定する。

メインメニュー→［MAINTENANCE］→［LENS FILE ADJ.］→［LENS R GAIN OFFSET］でRchの信号レベルがGchと同じになるように調整する

同様に、［LENS B GAIN OFFSET］をBchの信号レベルがGchと同じになるように調整する。

## レンズファイルを内蔵メモリーに書き込むには

メインメニュー→［FILE］→［LENS FILE］で［SAVE］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

本機のメモリーに保存されているレンズファイルの一覧が表示されます。

ファイル一覧から書き込むファイルを選択する。

タイトル入力画面とキーボードが表示されます。

キーボードで設定したい文字を入力する。

ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン///）で［OK］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

確認画面が表示されます。

［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

ファイルが保存され、ファイル一覧が更新されます。

## レンズファイルを内蔵メモリーから読み出すには

メインメニュー→［FILE］→［LENS FILE］で［LOAD］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

本機のメモリーに保存されているレンズファイルの一覧が表示されます。

読み込みたいファイル名を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

確認画面が表示されます。

［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

ファイルの読み込みが行われます。

完了メッセージが表示されたら、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

ページトップへ戻る