- トップページ
- 記録のための調整と設定
- タイムデータの設定
- カメラIDの設定

# カメラIDの設定

カメラIDの設定は、メインメニュー→［CAMERA］→［CAMERA ID］で設定します。10文字以内の英数字や記号、スペースが使用できます。

図1

図2

図3

メインメニュー→［CAMERA］で［CAMERA ID］を選択し、ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン/）で、［ID1］～［ID3］の項目に移動する。（図1）

ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

カメラID入力画面とソフトウェアキーボードが表示されます。

ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン///）で、設定したい文字を選択する。（図2）

ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押し、文字を確定する。

ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン///）で［OK］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

入力された文字列が確定し、カメラIDの選択メニューに戻ります。（図3）

〈MENU〉ボタンを押して操作を終了する。

NOTE

- 設定メニューの表示中は、カラーバー信号を出力してもカメラIDは表示しません。

- メインメニュー→［VF］→［VF INDICATOR］で次の設定ができます。

  - ［CAMERA ID］で［BAR］に設定すると、カメラIDがカラーバー信号と同時に記録されます。

  - ［ID POSITION］でカメラIDをカラーバーに重畳する位置が選択できます。

  - ［DATE/TIME］で［ON］に設定すると、カメラIDとともに日時情報をカラーバーに重畳して記録できます。

  - ［TC ON COLOR BAR］で［ON］に設定すると、カラーバー出力時にタイムコードが表示されます。タイムコードは記録されません。

ページトップへ戻る