- トップページ
- 記録のための調整と設定
- マルチフォーマット
- 記録設定と記録機能表

# 記録設定と記録機能表

本機の記録モードは、メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］の［REC SIGNAL］と［REC/PB］→［REC FUNCTION］の［RECORDING］の設定によって次のように動作します。「可」の場合でも、システムモードにより記録機能に制限があります。詳しくは「システムモードと記録機能」表を参照してください。

設定 | 記録関連設定（設定メニュー） | 記録、動作の有効、無効
--- | --- | ---
動作モード | ［REC SIGNAL］ | ［REC FUNCTION］ | プリレック | ワンクリップレック | サイマル記録
インターバル記録 | ［CAM］ | ［INTERVAL］ | 不可 | 不可 | 不可
ワンショット記録 | ［CAM］ | ［ONE SHOT］ | 不可 | 不可 | 不可
ループレック | ［CAM］ | ［LOOP］ | 不可 | 不可 | 不可
通常記録 | ［CAM］ | ［NORMAL］ | 可 | 可 | 可
SDI入力記録 | ［SDI］ | 無効 | 不可 | 不可 | 可

設定 | 記録関連設定（設定メニュー） | 記録、動作の有効、無効
--- | --- | ---
動作モード | ［REC SIGNAL］ | ［REC FUNCTION］ | デュアルコーデック記録 | テキストメモ | ショットマーク
インターバル記録 | ［CAM］ | ［INTERVAL］ | 不可 | 不可 | 不可
ワンショット記録 | ［CAM］ | ［ONE SHOT］ | 不可 | 不可 | 不可
ループレック | ［CAM］ | ［LOOP］ | 不可 | 不可 | 不可
通常記録 | ［CAM］ | ［NORMAL］ | 可 | 可 | 可
SDI入力記録 | ［SDI］ | 無効 | 可* | 可 | 可

［LINE&FREQ］が［480-59.94i］または［576-50i］のときは、不可になります。

ページトップへ戻る