- トップページ
- 仕様
- コネクター信号の内容

# コネクター信号の内容

DC IN
| 1 | GND
2 | NC
3 | NC
4 | +12 V
パナソニック品番：K1AA104H0038 メーカー品番：HA16RX-4P（SW1）（76）（ヒロセ電機） NOTE 外部からの供給電源は、極性を正しくご使用ください。

FRONT MIC IN
| 1 | GND
2 | L CH IN（H）
3 | L CH IN（C）
4 | R CH IN（H）
5 | R CH IN（C）
パナソニック品番：K1AB105B0002 メーカー品番：NC5FBH（ノイトレック）

AUDIO IN
| 1 | GND
2 | AUDIO IN（H）
3 | AUDIO IN（C）
パナソニック品番：K1AY103A0001 メーカー品番：HA16PRM-3SG（72）（ヒロセ電機）

AUDIO OUT
| 1 | GND
2 | L CH OUT（H）
3 | L CH OUT（C）
4 | R CH OUT（H）
5 | R CH OUT（C）
パナソニック品番：K1AA105H0016 メーカー品番：HA16RD-5P（76）（ヒロセ電機） NOTE 本機の〈AUDIO OUT〉端子はXLR端子でバランス音声信号を出力します。外部機器とピンプラグでアンバランス接続する場合は、3番ピンと5番ピンを開放してください。 接続例は、次の図のとおりです。 ピン端子 3番ピン、5番ピンと1番ピンが接続されているケーブルは使用しないでください。故障の原因になります。

REMOTE
| 1 | CAM DATA（H） | カメラからリモートコントロールへのデータ（H）
2 | CAM DATA（C） | カメラからリモートコントロールへのデータ（C）
3 | CAM CONT（H） | リモートコントロールからカメラへの制御信号（H）
4 | CAM CONT（C） | リモートコントロールからカメラへの制御信号（C）
5 | R/C ON | リモートコントロールの認識信号Low：ON
6 | R/C VIDEO OUT | リモートコントロールへの映像信号出力
7 | R/C VIDEO GND | リモートコントロールへの映像信号のGND
8 | NC | 未使用
9 | UNREG+12 V | DC 12 V電源（AJ-RC10G：最大0.75 A）
10 | GND | GND
パナソニック品番：K1AY110JA001 メーカー品番：HR10A-10R-10SC（71）（ヒロセ電機） ケーブル側コネクター メーカー品番：HR10A-10P-10P（73）（ヒロセ電機） NOTE 〈DC OUT〉端子、〈REMOTE〉端子、〈VF〉端子、〈LENS〉端子の各端子から取り出す電流の合計が、2.5 Aを超えないようにしてください。

DC OUT
| 1 | GND
2 | R TALLY（オープンコレクター）
3 | REC START SW
4 | +12 V OUT DC（11 V～17 V）（最大1.5 A）
パナソニック品番：K1AY104J0001 メーカー品番：HR10A-7R-4SC（73）（ヒロセ電機） ケーブル側コネクター メーカー品番：HR10A-7P-4（73）（ヒロセ電機） NOTE 〈DC OUT〉端子、〈REMOTE〉端子、〈VF〉端子、〈LENS〉端子の各端子から取り出す電流の合計が、2.5 Aを超えないようにしてください。

VF
| 1 | UNREG-12V | DC 12 V電源（AJ-HVF21KG：約0.35 A）
2 | UNREG-12V | DC 12 V電源
3 | A9.0V | DC 9 V電源（未使用）
4 | VF-PB-GND | ビューファインダーPB信号のGND
5 | VF-PR-GND | ビューファインダーPR信号のGND
6 | VF-Y | ビューファインダーY信号出力
7 | VF-Y-GND | ビューファインダーY信号のGND
8 | VF-CLK | シリアルデータクロックパルス信号
9 | VF-WR | シリアル-パラレル変換データ読み込み用パルス信号
10 | VF-DATA | シリアル-パラレル変換用シリアルデータ信号
11 | UNREG-GND | GND
12 | ZEBRA-SW | ゼブラ信号のオン/オフ
13 | PEAKING | ピーキングの制御（未使用）
14 | SPARE | 予備（未使用）
15 | VF-PR | ビューファインダーPR信号出力
16 | VF-PB | ビューファインダーPB信号出力
17 | MARKER-SW | マーカーのオン/オフ（未使用）
18 | FRONT-VR | F.AUDIO LEVEL調整（未使用）
19 | VR-GND | F.AUDIO LEVELのGND（未使用）
20 | UNREG-GND | GND
パナソニック品番：K1AB120H0001 メーカー品番：HR12-14RA-20SC（ヒロセ電機） NOTE 〈DC OUT〉端子、〈REMOTE〉端子、〈VF〉端子、〈LENS〉端子の各端子から取り出す電流の合計が、2.5 Aを超えないようにしてください。

LENS
| 1 | RET-SW
2 | REC-START/STOP
3 | GND
4 | IRIS-AUTO
5 | IRIS-CONT
6 | UNREG+12 V（最大1.5 A）
7 | IRIS-POSI
8 | IRIS-G-MAX
9 | EXT-POSI
10 | ZOOM-POSI
11 | FOCUS-POSI
12 | SPARE
パナソニック品番：K1AY112JA001 メーカー品番：HR10A-10R-12SC（71）（ヒロセ電機） NOTE 〈DC OUT〉端子、〈REMOTE〉端子、〈VF〉端子、〈LENS〉端子の各端子から取り出す電流の合計が、2.5 Aを超えないようにしてください。

ワイヤレスマイクレシーバーインターフェイス
| 1 | CH-1 SHIELD | GND
2 | CH-1 HOT | ワイヤレスマイクレシーバーからの音声入力： CH1 HOT
3 | CH-1 COLD | ワイヤレスマイクレシーバーからの音声入力： CH1 COLD
4 | GND | GND
5 | UNREG +12 V | ワイヤレスマイクレシーバーへの電源
6 | RX ON | ワイヤレスマイクレシーバーへの電源リモート出力
7 | RF WARN | ワイヤレスマイクレシーバーからのRFワーニング入力
8 | RM5 | 未使用
9 | RM4 | 未使用
10 | SPARE 1 | 未使用
11 | SPARE 2 | 未使用
12 | EXT CLK | 未使用
13 | CLK SHIELD | 未使用
14 | CH-2 SHIELD | GND
15 | CH-2 HOT | ワイヤレスマイクレシーバーからの音声入力： CH2 HOT
16 | CH-2 COLD | ワイヤレスマイクレシーバーからの音声入力： CH2 COLD
17 | +5.6 V | ワイヤレスマイクレシーバーへの電源
18 | VIDEO OUT | 未使用
19 | VIDEO RET | 未使用
20 | VIDEO EN | 未使用
21 | RM 1（RM CLK） | 未使用
22 | RM 2（RM DATA） | 未使用
23 | RM 3（RM WR） | 未使用
24 | RM+5 V | 未使用
25 | RM GND | 未使用
パナソニック品番：K1GB25A00010 メーカー品番：HDBB-25S（05）（ヒロセ電機）

LIGHT
| 1 | 12 V UNREG | ライトなどへの電源（バッテリーより供給）
2 | GND | GND
パナソニック品番：VJS4444

ページトップへ戻る