- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク機能
- P2プレイリスト編集機能の設定

# P2プレイリスト編集機能の設定

## Webブラウザーからアプリケーション（P2 Playlist Editor）を起動する

携帯端末やパーソナルコンピューターとネットワーク接続が完了したら、携帯端末、パーソナルコンピューターのブラウザーを起動し、アプリケーション（P2 Playlist Editor）を起動します。

図1

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［NETWORK FUNC］→［PLAYLIST］で［ON］を選択する。

プレイリスト編集モードに移行します。

携帯端末やパーソナルコンピューターのブラウザー（Safari、Internet Explorer）を起動する。

カメラ本体に設定したIPアドレスをブラウザーのアドレス入力欄に入力する。

- 工場出荷値：［192.168.0.1］

パーソナルコンピューターの場合はEnterキーを押し、iPad/iPhoneの場合はGOボタンをタップする。

Webアプリケーション（P2 Playlist Editor）が起動します。

認証画面が表示されたら、［USER NAME］と［PASSWORD］を入力画面で入力する。

カメラ本体に設定した［USER ACCOUNT］（工場出荷値：［guest］）と［PASSWORD］（工場出荷値：［p2guest］）を入力します。

（図1）のような画面が表示されると接続完了です。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［NETWORK FUNC］→［USER ACCOUNT］でユーザーアカウント名やパスワードが設定できます。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［NETWORK FUNC］→［ACCOUNT LIST］でアカウントの新規登録や削除、パスワードの変更ができます。

ユーザーアカウント名は31文字以下、パスワードは6文字以上、15文字以下です。

P2 Playlist Editorに関する情報は、次のWebサイトから、「P2 Web Application」の操作説明書を参照してください。

http://pro-av.panasonic.net/manual/jp/index.html

NOTE

- ［NETWORK SEL］が［OFF］または［4G/LTE］の場合、P2プレイリスト編集機能を利用できません。

- プレイリスト編集モード時に同時に接続できるクライアントの数は1台のみです。

ページトップへ戻る