- トップページ
- クリップのサムネール操作
- サムネール操作について
- 不完全クリップの連結

# 不完全クリップの連結

複数のP2カードにまたがって記録されているクリップ（連結したクリップ）がカードごとに別々にコピーされるなどで、それぞれが不完全クリップになることがあります。このとき連結機能を使って、1つのクリップ（元の連結したクリップ）にすることができます。

カーソルボタンと〈SET〉ボタンで、連結する不完全クリップを選択する。

通常、不完全クリップ（表示のついたクリップ）のサムネールは並んで表示されています。

メインメニュー→［CLIP］で［RE-CONNECT］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

カーソルボタンと〈SET〉ボタンで［YES］を選択する。

不完全クリップが連結されます。

NOTE

- 一部のクリップだけ連結しても、元の連結したクリップを構成する全てのクリップがそろわない場合は、不完全クリップを示す表示がついたままになります。

ページトップへ戻る