- トップページ
- 記録と再生
- 基本手順
- 撮影・記録のためのスイッチ設定

# 撮影・記録のためのスイッチ設定

電源を入れてP2カードを入れた後、各スイッチを次のように設定してから操作を開始してください。

1. 〈USER MAIN〉ボタン

   記録対象のカードスロットに設定します。

2. 〈GAIN〉スイッチ

   通常は〈L〉（0 dB）にします。暗すぎるときは、適切なゲインに設定します。

3. 〈OUTPUT〉/〈AUTO KNEE〉スイッチ

   〈CAM〉/〈ON〉に設定します。

4. 〈TCG〉スイッチ

   〈F-RUN〉または〈R-RUN〉に設定します。

5. 〈AUDIO SELECT CH1/3〉、〈AUDIO SELECT CH2/4〉スイッチ

   〈AUTO〉に設定します。

NOTE

- 〈USER MAIN〉ボタンは、工場出荷時、［SLOT SEL］機能が割り当てられています。複数挿入されたP2カードから、記録対象のP2カードに切り替えることができます。

  記録対象のP2カードが切り替わると、記録対象になったP2カードが挿入されたカードスロットの番号を、ビューファインダー内のP2カード残量表示部に表示します。（ビューファインダー内の表示については「ビューファインダー画面の状態表示の構成」」を参照してください）

- 記録中も［SLOT SEL］機能は有効です。記録対象のP2カード切り替えが完了するまでの間、ビューファインダーに［SLOT SEL］の表示が点滅します。なお、記録開始直後や記録対象のP2カード切り替えを行った直後などで切り替えできなかった場合は［SLOT SEL INVALID］と表示します。

- 記録メディアのP2メモリーカード（スロット1、2）とmicroP2メモリーカード（スロット3、4）との切り替えは、メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［REC MEDIA］で行います。［REC MEDIA］を〈USER〉ボタンに割り当てることもできます。

ページトップへ戻る