- トップページ
- 各部の名称
- メニュー操作部、およびサムネール操作部

# メニュー操作部、およびサムネール操作部

1. 〈MENU〉ボタン（設定メニューの基本操作）

   - ボタンを押すと、ビューファインダー画面に［USER MENU］が表示されます。3秒以上ボタンを押すと、ビューファインダー画面にメインメニューが表示されます。再度ボタンを押すと、もとの映像に戻ります。

   - 〈MENU〉ボタン（カーソル部）と同じ動作になります。

2. ジョグダイヤルボタン（設定メニューの基本操作）

   - 設定メニューを開いている状態で、設定メニューの移動、選択や設定をします。

3. 液晶モニター

   ビューファインダー内の映像を表示します。また、P2カードのクリップを、サムネール表示することもできます。

   サムネール表示時は、カーソル・〈SET〉ボタンとメインメニュー→［CLIP］の操作で、クリップの操作や削除、P2カードのフォーマットなどができます。

   NOTE

   - このモニターに表示される映像品位と、本機に実際に記録/出力される映像品位は異なります。特に、メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］で［480-59.94i］または［576-50i］に設定している場合はお気をつけください。

   - メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］で［480-59.94i］または［576-50i］に設定し、カメラ映像と再生映像を切り替えた場合に、モニターの映像が一瞬乱れます。故障ではありません。

   - 電源を入れた状態でバッテリーを外したり、外部DC電源プラグを抜いたりすると、液晶画面にしばらく残像が見えることがあります。故障ではありません。そのまま放置しておくと消えてなくなります。

   - 低温時に残像が増えて見えることがあります。故障ではありません。

4. 〈OPEN〉ボタン

   液晶モニターを開くときに使用します。

5. 〈THUMBNAIL〉ボタン（サムネールの選択）

   液晶モニターの映像を、ビューファインダー内の映像からクリップのサムネール表示に切り替えます。再度押すと元のビューファインダー内の映像に戻ります。ただし、記録・再生中は、ボタン操作を受け付けません。

6. 〈EXIT〉/〈CANCEL〉ボタン（サムネールの選択）

   設定メニューやプロパティー画面を表示中、表示を前の状態に戻します。

   〈SHIFT〉ボタンを押しながらこのボタンを押すと、キャンセル機能として動作します。クリップ選択状態を一括で解除する場合などに便利です。

7. カーソル・〈SET〉ボタン（サムネールの選択）

   タイムコードやユーザービットの数値の設定、およびサムネールの選択やメニューの操作に使用します。

   設定メニューを表示しているときは、項目の選択や設定の変更に使用します。

   4つの三角形のボタンがカーソルボタンで、中心の四角形のボタンが〈SET〉ボタンです。

8. 〈MENU〉ボタン（カーソル部）（サムネールの選択）

   ボタンを押すと、ビューファインダー画面に［USER MENU］が表示されます。3秒以上ボタンを押すと、ビューファインダー画面にメインメニューが表示されます。再度ボタンを押すと、もとの映像に戻ります。

   フロント部の〈MENU〉ボタンと同じ動作になります。

9. 〈SHIFT〉ボタン（サムネールの選択）

   別のボタンと同時に押して使用します。

   - 〈SHIFT〉ボタン+カーソルボタン（/）

     サムネール画面で、先頭または最後のクリップのサムネールにカーソルを移動します。

   - 〈SHIFT〉ボタン+〈SET〉ボタン

     直前に選択したクリップからカーソル位置までのクリップをまとめて選択します。

   - 〈SHIFT〉ボタン+〈EXIT〉/〈CANCEL〉ボタン

     キャンセル機能として動作します。（〈EXIT〉/〈CANCEL〉ボタン）

   〈SHIFT〉ボタンを押した状態での動作は、各ボタンの下側に表示しています。

ページトップへ戻る