- トップページ
- 記録と再生
- 基本手順
- 通常の記録

# 通常の記録

〈REC〉ボタンを押すと、P2カードに映像・音声の記録が開始されます。

1回の撮影で生成される画像・音声（付加情報を含む）のデータをクリップといいます。

〈REC〉ボタン

NOTE

- 次のような場合は、P2カードへの書き込み完了までに時間を要する場合があります。

  〈REC〉ボタンを押しても、すぐに動作を受け付けません。

  - 短時間記録の停止動作

  - 2枚目のP2カードにわたって記録した直後の停止動作

- P2カードを挿入後、または電源を入れた直後に記録を開始した場合でも、本機の内部メモリーを使用して記録が開始されます。この場合、P2カードの認識が終わるまで記録を停止できません。このとき、［REC PAUSE INVALID］とワーニングが表示されます。

  P2カードの状態は、〈MARKER SEL〉/〈MODE CHECK/MENU CANCEL〉スイッチを〈MCK/MCL〉側に3回倒し、ビューファインダー画面に表示される［SLOT1］、［SLOT2］（または［SLOT3］、［SLOT4］）の行で確認してください。

ページトップへ戻る