- トップページ
- メンテナンス
- ワーニングシステム
- ワーニング情報の表示

# ワーニング情報の表示

モニター表示 | 内容 | 本機の動作
--- | --- | ---
1行目 | 2行目
［AUTH NG CARD］（スロット番号） | 無し | microP2メモリーカードのCPS認証に失敗しています。CPS認証に失敗したmicroP2メモリーカードは記録や再生ができません。メインメニュー→［CLIP］で［AUTHENTICATE］を選択し、パスワードを入力してください。詳しくは「CPSの手動認証」を参照してください。 | 継続
［BACKUP BATT EMPTY］ | 無し | 電源を入れたときに内蔵時計のバックアップ電池の電圧低下を検出すると表示します。 「内蔵電池の充電」に従って電池を充電してください。 | 継続
［CARD ERROR］（スロット番号） | 無し | 記録中にP2カードが原因でデータ異常が発生したときに表示します。 記録停止後も次の操作を行うまで表示します。また、再生中にP2カードの異常で再生が停止したとき3秒間表示します。 エラーが発生したスロットのP2カードを交換してください。 | 停止
［CLIP DISCONTINUED］ | 無し | ワンクリップレックモードでの記録時、連結クリップとしての整合性がとれず、次の記録操作でクリップの連結ができない場合に表示します。 | 継続
［DIR NG CARD］（スロット番号） | 無し | ディレクトリー配置が不適切です。速やかにカードのバックアップを取り、フォ－マット後ご使用ください。 | 継続
［FAN STOPPED］ | 無し | ファンモータが停止したときに表示されます。 ファンが停止しても本機は動作します。速やかに使用を中止してください。 | 継続
［PB INTERMITTENT］（スロット番号） | 無し | SDHC/SDXCメモリーカードで再生途切れが発生しています。再生の性能が保障できないカードが挿入されています。microP2メモリーカードまたはP2メモリーカードのご利用をお勧めします。 | 継続
［PROXY ERROR］ | 無し | プロキシーの異常です。 詳しくは「プロキシーデータの記録に関するエラー表示」を参照してください。 | 継続
［PROXY REC WARNING］ | 無し | プロキシーの異常です。 詳しくは「プロキシーデータの記録に関するエラー表示」を参照してください。 | 継続
［REC IMPOSSIBLE］（スロット番号） | 無し | SDHC/SDXCメモリーカードがmicroP2メモリーカードスロットに挿入されています。 SDHC/SDXCメモリーカードに記録ができません。microP2メモリーカードまたはP2メモリーカードに記録してください。 | 継続
［REC WARNING］ | ［FRAME SIGNAL］ | 記録中に映像や音声に異常が発生したときに表示します。一度電源を切ってからご使用ください。 記録中に入力信号が乱れると、乱れた映像を記録しながら、記録は継続されます。本機に入力する信号を確認してください。 | 継続
［REC WARNING］ | ［OVER MAX# CLIPS］ | 1枚のP2カードにクリップ総数の上限を超えて記録しようとした場合に表示します。 P2カードを交換するか、不要なクリップを削除してください。 メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［FILE SPLIT］で［SHORT SPLIT］を選択している場合、1回の記録開始の操作をした時点から、約3.5時間経過後に表示します。記録は停止します。 | 停止
［REC WARNING］（録画中に発生時） | ［PULL DOWN］（録画中に発生時） ［PULL DOWN ERROR］（録画中以外に発生） | 映像のプルダウンシーケンスとタイムコード値が同期していません。信号を確認してください。 | 継続
［REC WARNING］ | ［REC DATA］ | 記録中に記録データに異常が発生したときに表示します。一度電源を切ってからご使用ください。 | 継続または停止
［RUN DOWN CARD］（スロット番号） | 無し | 規定の書き換え回数を超えています。P2カードの交換をお勧めします。 | 継続
［SD CARD］（スロット番号） | 無し | SDHC/SDXCメモリーカードがmicroP2メモリーカードスロットに挿入されています。動作は継続します。microP2メモリーカードまたはP2メモリーカードへの記録をお勧めします。 | 継続
［SLOT1/2 CANNOT REC］または［SLOT3/4 CANNOT REC］ | ［microP2 SELECTED］または［P2 SELECTED］ | 記録スロットとして選択していないカードスロットに、カードを挿入したとき表示します。 | 停止
［CHECK SLOT］（スロット番号） | 無し | microP2メモリーカードをゆっくりと挿入したり、カードの端子が汚れていたりしているなどのため、正常に認識できません。 | 継続 挿入したmicroP2メモリーカードには記録できません。 挿入したmicroP2メモリーカードを確認してください。
［TEMPORARY PAUSE］ | ［IRREGULAR SIG］ | 〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子の入力信号の乱れなどで正常に記録ができず、記録を一時待機しています。クリップは分割されます。信号が正常に戻ると記録を再開します。ただし、インターバル記録、ワンショット記録、ループレックのときは記録を再開しません。 | 一時停止→記録再開
［WIRELESS-RF］ | 無し | オーディオワイヤレス受信状態が悪くなっています。 | 継続
［UP LIST #99/100］ | 無し | レックデュアリングアップロード機能のアップロードリストの登録数が99になりました。 あと1つクリップをアップロードリストに登録できます。 不要なアップロードリストを削除してください。 | 継続
［UP LIST #100/100］ | 無し | レックデュアリングアップロード機能のアップロードリストの登録数が上限に達しました。 さらに追加登録が必要なときは、不要なアップロードリストを削除してください。 | 継続
［UP LIST OVER MAX #］ | 無し | レックデュアリングアップロード機能のアップロードリストの登録数が上限に達しているため、追加登録ができません。 追加登録が必要なときは、不要なアップロードリストを削除してください。 | 継続

ページトップへ戻る