- トップページ
- 記録のための調整と設定
- ビューファインダーの状態表示
- モードチェックでの表示

# モードチェックでの表示

本機の各設定や状態が確認できる画面を、ビューファインダー画面上に表示できます。

本機の〈MARKER SEL〉/〈MODE CHECK/MENU CANCEL〉スイッチを〈MCK/MCL〉側に倒すごとに、6つの画面表示が切り替わります。

［STATUS］画面表示→［!LED］画面表示→［FUNCTION］画面表示→［AUDIO］画面表示→［CAC］画面表示→［USER SW STATUS］画面表示→無表示

なお、各々の画面の表示時間は約5秒です。表示中に〈MARKER SEL〉/〈MODE CHECK/MENU CANCEL〉スイッチを〈MCK/MCL〉側に倒すと次の画面に移行します。メインメニュー→［VF］→［MODE CHECK IND］で各画面表示の［ON］/［OFF］を選択できます。［STATUS］画面表示は「撮影状態の確認と表示」を参照してください。

## ［!LED］画面

［!LED］点灯の要因となる項目を表示します。

- ［!LED］で選択されている項目には［!］が付きます。

- 現在［!LED］点灯の対象になっている項目にはが付きます。

［GAIN（0dB）］ | ゲイン状態を表示します。
［DS.GAIN］ | デジタルスーパーゲイン値を表示します。
［SHUTTER］ | シャッターの状態を表示します。
［WHITE PRE.］ | ホワイトバランスの状態を表示します。
［EXTENDER］ | エクステンダーの状態を［EX］/［OFF］で表示します。
［B.GAMMA］ | ブラックガンマの状態を［ON］/［OFF］で表示します。
［MATRIX］ | ［MATRIX］の状態を［A］/［B］/［OFF］で表示します。
［COLOR COR.］ | ［COLOR CORRECTION］の状態を［ON］/［OFF］で表示します。
［FILTER］ | フィルターの状態を表示します。
［ATW］ | オートトラッキングホワイトバランスの状態を表示します。

## ［FUNCTION］画面

ビデオ出力状態や、記録メディアの情報を表示します。

［SDI OUT1］ | — | 〈SDI OUT1〉端子から出力される信号の状態を表示します。
［OUTPUT］ | メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］の［SDI OUT1］と［SDI OUT1 MODE］で設定された［MEM］/［CAM］の状態または［OFF］を表示します。
［TYPE］ | 〈SDI OUT1〉端子から出力している信号形式を［HD-SDI］/［SD-SDI］で表示します。
［CHAR］ | メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］→［SDI OUT1 CHAR］で選択されたキャラクターの重畳状態を［ON］/［OFF］で表示します。
［SDI OUT2］ | — | 〈SDI OUT2〉端子から出力される信号の状態を表示します。
［OUTPUT］ | メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］の［SDI OUT2］と［MONITOR OUT MODE］で設定された［MEM］/［CAM］の状態または［OFF］を表示します。
［SELECT］ | メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］の［SDI2/HDMI OUT］と［1080P SDI2/HDMI OUT］で設定した信号形式を［SYSTEM］/［DOWNCON］/［1080i］で表示します。
［CHAR］ | 〈MON OUT CHARATER〉スイッチのポジションを［ON］/［OFF］で表示します。
［P2CARD STATUS］ | — | カードスロットに挿入されたP2カードの状態と、記録残量と総容量を表示します。 表示するカードの状態には次の種類があります。 ［ACTIVE］/［ACCESSING］/［INFO READING］/［FULL］/［PROTECTED］/［NOT SUPPORTED］/［FORMAT ERROR］/［AUTH NG］/［REC IMPOSSIBLE］/［NO CARD］ 詳しくは「P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について」を参照してください。
［TOTAL P2/mP2］ | スロット1と2（またはスロット3と4）の合計の記録残量/総容量および記録メディア（［P2］または［mP2］）を表示します。
［SLOT1］または［SLOT3］ | スロット1（またはスロット3）のP2カードの状態および記録残量/容量を表示します。
［SLOT2］または［SLOT4］ | スロット2（またはスロット4）のP2カードの状態および記録残量/容量を表示します。
［PROXY］ | ［MEDIA］ | プロキシーを記録するメディアの選択状態を表示します。 ［P2］/［P2&SD］/［OFF］
［MODE］ | プロキシーの記録モードの設定状態を表示します。 ［STD 2CH MP4］/［SHQ 2CH MOV］/［HQ 4CH MOV］/［HQ 2CH MOV］/［LOW 2CH MOV］/［AVC-G6 2CH］
［SUPER］ | タイムコードのスーパーインポーズ設定状態を表示します。 ［UPPER］/［LOWER］/［OFF］
［PROXY ERROR］ | プロキシーモジュールの動作異常を表示します。
［NETWORK］ | ［NETWORK］ | 使用するネットワークと状態を表示します。

## ［AUDIO］画面

オーディオの設定や各記録チャンネルの選択状態を表示します。

［SAMPLE RES］ | — | 音声記録ビット数を表示します。
［MIC POWER（MENU）］ | — | マイクへの電源供給のメニュー設定状態を表示します。
［FRONT］ | メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［FRONT MIC POWER］で設定している、フロントマイクへの電源供給状態を［ON］/［OFF］で表示します。
［REAR］ | メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［REAR MIC POWER］で、リア部の〈AUDIO IN〉端子のマイクに電源を供給しない設定にしているかどうかを表示します。 ［OFF］：電源を供給しません。 ［ON］：〈LINE〉/〈MIC〉切り替えスイッチを〈MIC〉、マイク入力電源切り替えスイッチを〈+48V〉にしている場合は電源を供給します。
［VR SELECT］ | — | メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［VR SELECT］で、オーディオレベル調整つまみが［CH1/2］と［CH3/4］のどちらに対して有効になるよう設定されているかを表示します。
［LEVEL］ | ［CH1/2/3/4］ | 各チャンネルに選択されている記録レベル調整方法を表示します。 ［VR］：調整つまみによる手動調整を選択している場合に表示します。 ［MENU］：メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］で［LVL CONTROL CH3（CH1）］/［LVL CONTROL CH4（CH2）］による手動調整を選択している場合に表示します。 ［AUTO］：自動調整を選択している場合に表示します。
［F.VR］ | ［CH1/2/3/4］ | ［LEVEL］で［VR］（調整つまみによる手動調整）が表示されているチャンネルに対して、〈F.AUDIO LEVEL〉つまみが有効かどうかを［ON］/［OFF］で表示します。
［A.IN］ | ［CH1/2/3/4］ | 各チャンネルの入力状態を［FRONT］（フロント）/［REAR］（リア）/［W.L.］（ワイヤレス）で表示します。
［METER］ | ［CH1/2/3/4］ | 各チャンネルの記録レベルを表示します。

## ［CAC INFO］画面

CACの動作状態や情報を表示します。

［CAC CONT］ | CACの動作状態を表示します。 ［ON］：メインメニュー→［MAINTENANCE］→［CAC ADJ.］→［CAC CONTROL］で［ON］に設定され、CACが動作しています。 ［STOP］：メインメニュー→［MAINTENANCE］→［CAC ADJ.］→［CAC CONTROL］で［ON］に設定されていますが、データやレンズの条件で、CAC動作は停止しています。 ［OFF］：メインメニュー→［MAINTENANCE］→［CAC ADJ.］→［CAC CONTROL］で［OFF］に設定され、CACは動作していません。
［CAC MODE］ | CACの動作モードを表示します。 ［AUTO］：自動でCACファイルを選択します。
［CONNECT LENS TYPE］ | 接続しているデジタルレンズのレンズIDを表示します。
［SELECT FILE TITLE］ | 動作に使用されているCACファイルのタイトルとファイルバージョンを表示します。CACファイルは、メインメニュー→［MAINTENANCE］→［CAC ADJ.］で設定できます。
［CAC WARNING］ | CACが動作停止のときそのワーニングを表示します。 ［CAC LENS DATA INVALID］：レンズからの応答データに対応できない場合などに表示します。 ［LENS INIT. NOT COMPLETED］：レンズの初期化が完了できない場合などに表示します。

## ［USER SW］画面

各〈USER〉ボタンの割り当て状態を表示します。詳しくは「〈USER〉ボタンへの機能割り当て」を参照してください。

［USER SW］ | ［USER MAIN（UM）］ | 〈USER MAIN〉ボタンへの割り当てを表示します。
［USER1（U1）］ | 〈USER1〉ボタンへの割り当てを表示します。
［USER2（U2）］ | 〈USER2〉ボタンへの割り当てを表示します。
［SHOT MARK（U3）］ | 〈SHOT MARK〉ボタンへの割り当てを表示します。
［TEXT MEMO（U4）］ | 〈TEXT MEMO〉ボタンへの割り当てを表示します。
［OTHER ASSIGN］ | ［RET SW］ | レンズの〈RET〉ボタンへの割り当てを表示します。
［GAIN L］ | 〈GAIN〉スイッチの〈L〉に割り当てられたゲイン値を表示します。
［GAIN M］ | 〈GAIN〉スイッチの〈M〉に割り当てられたゲイン値を表示します。
［GAIN H］ | 〈GAIN〉スイッチの〈H〉に割り当てられたゲイン値を表示します。
［S.GAIN］ | スーパーゲインとして割り当てられたゲイン値を列挙して表示します。
［DS.GAIN］ | デジタルスーパーゲインとして割り当てられたゲイン値を列挙して表示します。

ページトップへ戻る