- トップページ
- 外部機器との接続
- HD SDIでの外部機器の接続と記録制御機能について
- HD SDIリモート機能

# HD SDIリモート機能

〈SDI OUT1〉端子および〈SDI OUT2〉端子に接続した外部記録機器の記録や記録一時停止をリモートコントロールする信号を、HD SDI出力信号に重畳する機能です。この機能を有効にするには、メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］→［HDSDI REMOTE］で［ON］に設定します。

詳しくは［HDSDI REMOTE］（［HDSDI REMOTE］）を参照してください。

## 外部機器の制御

#### 本機と外部機器の両方に記録する場合

本機の記録や記録一時停止に連動するように外部機器を制御します。

#### 本機に記録しないで外部機器のみに記録する場合（P2カード未挿入時）

本機の〈REC〉ボタンを押すたびに、外部機器に記録や記録一時停止の信号を交互に出力します。

## 外部機器制御中の表示

記録の指示を出力している間はビューファインダーや液晶モニター画面に［SDI REC］が表示され、バックタリー、リアタリーおよびビューファインダーのタリーランプが点灯します。

記録一時停止の指示を出力している間は［SDI ］が表示され、タリーランプは消灯します。

表示については「HD SDI記録制御情報表示」を参照してください。

次の点にもお気をつけください。

- 本機に記録しない場合でも、記録の指示を出力しているときはタリーランプが点灯します。

- 接続された外部機器の記録状態ではなく、本機から出力している記録制御信号の状態が表示されます。

メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［REC TALLY］で［GREEN］または［CHAR］に設定すると、本機の記録状態をビューファインダー内の緑色タリーランプやキャラクターで表示します。上記タリーランプの外部機器制御状態と区別できます。

NOTE

- インターバル記録、ワンショット記録、およびループレックモードではHD SDIリモート機能は無効です。

- 対応する外部機器（レコーダーなど）については、次のWebサイトを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/autorec_j/

ページトップへ戻る