- トップページ
- 外部機器との接続
- リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続
- 本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

# 本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

本機とAK-HRP200Gを接続した場合、AK-HRP200Gのボタンの動作は、次のとおりです。

- マトリクスボタン（〈MATRIX〉）、肌色ディテールボタン（〈SKINDTL〉）：ボタンの点灯状態により異なります。

  - ボタンの点灯時は、本機のメニュー設定値（リニアマトリックスまたはスキントーンディテールに関する設定）で操作できます。

  - ボタンの消灯時は、本機のメニュー設定値にかかわらず、リニアマトリックスまたはスキントーンディテールの機能が［OFF］になります。

  本機を再起動すると、本機のメニュー設定値がAK-HRP200Gに反映されます。

- シーン/ユーザーファイル切り替えボタン〈SHIFT〉、シーン/ユーザーファイル選択ボタン（〈SCENE1/USER1〉～〈SCENE3/USER3〉、〈SCENE4〉）：機能しません。

- 調整値表示部（4桁）、NDフィルター/CCフィルター表示選択ボタン（〈ND/CC〉）：ズーム、フォーカスには対応していません。

- キャラクター/メニューボタン（〈CHARA/MENU〉）：本機の〈MON OUT CHARACTER〉スイッチと同じ動作をします。

ページトップへ戻る