- トップページ
- 仕様
- 寸法図・定格
- 定格

# 定格

## 総合

電源 DC 12 V（11.0 V – 17.0 V） 消費電力 29 W（本体のみ、1080/59.94i、AVC-Intra 100通常記録状態、LCD ON） 70 W（全てのアクセサリーを接続し、各出力端子の最大供給時の最大電力）

は安全項目です。

動作周囲温度 | 0 ℃～40 ℃
動作周囲湿度 | 10%～85%（相対湿度）
保存温度 | −20 ℃～60 ℃
質量 | 約3.4 kg（本体のみ、バッテリーおよび付属品を除く）
外形寸法（幅×高さ×奥行） | 本体のみ 147 mm×267 mm×342 mm （突起部分を除く）

## カメラ部

撮像素子 | 2/3型220万画素、MOS×3
レンズマウント | 2/3型バヨネット式
光学フィルター | CCフィルター | A：3200 K、B：4300 K、C：5600 K、D：6300 K
NDフィルター | 1：CLEAR、2：1/4ND、3：1/16ND、4：1/64ND
ゲイン切り替え | ［NORMAL］モード | −3、0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 dB
［HIGH SENS.］モード | −6、−3、0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 dB
デジタルスーパーゲイン （DS.GAIN） | 6、10、12、15、20、24、28、34 dBから選択可能
スーパーゲイン （S.GAIN） | 30、36、42 dBから選択可能
シャッタースピード | ［SYSTEM MODE］=59.94 Hz時
60i/60p/30p/24pモード | 1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒、HALF
180.0 deg、172.8 deg、144.0 deg、120.0 deg、90.0 deg、45.0 deg
［SYSTEM MODE］=50 Hz時
50i/50p/25pモード | 1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒、HALF
180.0 deg、172.8 deg、144.0 deg、120.0 deg、90.0 deg、45.0 deg
シンクロスキャンシャッター | 1/60.1～1/7200秒（60i/60pモード）
1/30.0～1/3600秒（30pモード）
1/24.0～1/2880秒（24pモード）
1/50.1～1/6000秒（50i/50pモード）
1/25.0～1/3000秒（25pモード）
シャッター開角度 | 3 deg～359.5 deg（0.5 degステップで設定可能）
感度 | ［NORMAL］モード | F9（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/59.94i） F10（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/50i）
［HIGH SENS.］モード | F12（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/59.94i） F13（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/50i）
最低被写体照度 | 約0.004 lx（F1.4、+42 dB（S.GAIN）、+34 dB（DS.GAIN））
映像S/N | 62 dB（標準）
水平解像度 | 1000TV本以上（中心）

## メモリーカードレコーダー部

記録メディア | P2メモリーカード、microP2メモリーカード
システムフォーマット | 1080/59.94p、1080/59.94i、1080/23.98PsF、720/59.94p、480/59.94i 1080/50p、1080/50i、720/50p、576/50i
記録フォーマット | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV フォーマット切り替え
記録ビデオ信号 | 1080/59.94p、1080/29.97pN、1080/23.98pN、1080/59.94i 720/59.94p、720/29.97pN、720/23.98pN、480/59.94i 1080/50p、1080/25pN、1080/50i 720/50p、720/25pN、576/50i
記録再生時間 | AVC-Intra 200 | 16 GB×1 約8分 32 GB×1 約16分 64 GB×1 約32分
AVC-Intra 100/DVCPRO HD | 16 GB×1 約16分 32 GB×1 約32分 64 GB×1 約64分
AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/DVCPRO50 | 16 GB×1 約32分 32 GB×1 約64分 64 GB×1 約128分
AVC-LongG 25/DVCPRO/DV | 16 GB×1 約64分 32 GB×1 約128分 64 GB×1 約256分
AVC-LongG 12 | 16 GB×1 約120分 32 GB×1 約240分 64 GB×1 約480分
1クリップとして連続記録したときのものです。記録するクリップ数によっては全体の記録時間は短くなる場合があります。

## デジタルビデオ部

サンプリング周波数 | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12/DVCPRO HD | Y：74.1758 MHz、PB/PR：37.0879 MHz（59.94 Hz） Y：74.2500 MHz、PB/PR：37.1250 MHz（50 Hz）
DVCPRO50 | Y：13.5 MHz、PB/PR：6.75 MHz
DVCPRO | Y：13.5 MHz、PB/PR：3.375 MHz
量子化 | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25：10 bit
AVC-LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV：8 bit
ビデオ圧縮方式 | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 | MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile
AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12 | MPEG-4 AVC/H.264
DVCPRO HD/DVCPRO50/ DVCPRO | DV-Based Compression
DV | DV Compression

## デジタルオーディオ部

記録オーディオ信号 | AVC-Intra 200 | 48 kHz/24 bit、4CH
AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 | 48 kHz/16 bit、4CHと48 kHz/24 bit、4CHの切り替え
AVC-LongG 50/AVC-LongG 25 | 48 kHz/24 bit、4CH
AVC-LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV | 48 kHz/16 bit、4CH
ヘッドルーム | 18 dB/20 dBメニュー切り替え可

## プロキシー部

ビデオ圧縮フォーマット | MPEG4 Simple Profile H.264/AVC Baseline Profile H.264/AVC High Profile
オーディオ圧縮フォーマット | AAC-LC リニアPCM
記録時間（1 GBあたり）の目安 | AVC-G6 2CH MOV | 約13分
STD 2CH MP4 | 約78分
SHQ 2CH MOV | 約25分
HQ 2CH MOV | 約78分
HQ 4CH MOV | 約72分
LOW 2CH MOV | 約135分
パナソニック製を使用して連続記録した場合の参考値です。 記録時間はシーンやクリップ数によって異なります。

## ビデオ入出力部

〈SDI IN〉端子 | BNC×1
HD（3G/1.5G）、SD：0.8 V［p-p］、75 Ω
メニュー切り替えで〈SDI IN〉端子/リターンビデオ入力端子/〈GENLOCK IN〉端子として使用可能
〈SDI OUT1〉端子 | BNC×1
HD（3G/1.5G）、SD：0.8 V［p-p］、75 Ω
〈SDI OUT2〉端子 | BNC×1
HD（3G/1.5G）、SD：0.8 V［p-p］、75 Ω
〈VIDEO OUT〉端子 | BNC×1
コンポジット | 1.0 V ［p-p］、75 Ω
〈HDMI OUT〉端子 | HDMI×1（HDMIタイプA端子、ビエラリンク非対応）

## オーディオ入出力部

〈AUDIO IN〉端子〈CH1〉/〈CH2〉 | XLR×2、3ピン 〈LINE〉/〈MIC〉/〈MIC+48V〉切り替え式
〈LINE〉 | 4 dBu（−3/0/4 dBuメニュー選択可）
〈MIC〉 | −60 dBu（−60/−50 dBuメニュー選択可）
〈MIC+48V〉 | ファントム+48 V対応、−60 dBu（−60/−50 dBuメニュー選択可）
〈MIC IN〉端子 | XLR×1、5ピン ファントム+48 V（メニュー選択可）、−40 dBu（−50/−40 dBuメニュー選択可）
ワイヤレススロット | 25ピン、D-SUB、−40 dBu､2ch対応
〈AUDIO OUT〉端子 〈CH1〉/〈CH2〉 | XLR×1、5ピン
+4 dBu（−3/0/4 dBuメニュー選択可）、平衡ローインピーダンス
〈PHONES〉端子 | ステレオミニジャック×2
スピーカー | 丸型20 mm径×1

## その他入出力部

〈GENLOCK IN〉端子 | BNC×1、1.0 V ［p-p］、75 Ω
〈TC IN〉端子 | BNC×1、0.5 V ［p-p］ ～ 8 V ［p-p］、10 kΩ
〈TC OUT〉端子 | BNC×1、2.0±0.5 V ［p-p］、ローインピーダンス
〈DC IN〉端子 | XLR×1、4ピン、DC12 V（DC11.0 V～17.0 V）
〈DC OUT〉端子 | 4ピン、DC12 V（DC11.0 V～17.0 V）、最大出力電流1.5 A
〈REMOTE〉端子 | 10ピン
〈LENS〉端子 | 12ピン
〈VF〉端子 | 20ピン
〈LAN〉端子 | 100BASE-TX/10BASE-T
〈USB2.0〉端子（デバイス） | タイプBコネクター、4ピン
〈USB3.0〉端子（ホスト） | タイプAコネクター、9ピン
〈USB2.0〉端子（ホスト） | タイプAコネクター、4ピン
〈LIGHT〉端子 | 2ピン、DC12 V（DC11.0 V～17.0 V）、最大出力電流4.5 A（50 W相当まで）
液晶モニター | 3.45型液晶カラーモニター、約92.1万ドット（16：9）

ページトップへ戻る