- トップページ
- 記録と再生
- 特殊な記録機能について
- レックチェック機能

# レックチェック機能

- 記録後に、レンズの〈RET〉ボタンを押すと、最新クリップの最後の数秒間が自動的に再生されます。

  これにより記録が正しく行われたかどうかを確認できます。再生後は、再び記録開始待ちの状態になります。

- 〈USER〉ボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）にレックチェック機能を割り当てることができます。メインメニュー→［CAMERA］→［USER SW］の［USER MAIN］、［USER1］、［USER2］、［SHOT MARK（U3）］、［TEXT MEMO（U4）］で［RET SW］に設定してください。

- 〈RET〉ボタンを1秒間押し続けると、最新クリップの最後の約10秒前から再生できます。レックチェックの再生中に、再度〈RET〉ボタンを押すと、再生を停止できます。

NOTE

- メインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］→［RET SW］で［REC CHECK］に設定してください。

- メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］で［SDI OUT1 MODE］や［MONITOR OUT MODE］を［MEM］に設定している場合、レックチェック動作中は、ビューファインダーだけでなく、映像出力端子（〈SDI OUT1〉端子）、モニター出力端子（〈SDI OUT2〉、〈HDMI OUT〉、〈VIDEO OUT〉）にも再生画像が出力されます。バックアップ機器を接続してバックアップ画像を記録中の場合は、このレックチェック中の画像が記録されます。お気をつけください。

ページトップへ戻る