- トップページ
- 記録のための調整と設定
- ビューファインダーの状態表示
- ビューファインダーのランプ表示

# ビューファインダーのランプ表示

表示例はAJ-HVF21KGの表示です。（ビューファインダーに関する内容は、別売品のビューファインダーの取扱説明書を参照してください）

1. TALLY/REC（記録）ランプ

   記録時に赤く点灯します。また、異常が発生したときには点滅します。

   詳しくは「ワーニングシステム」を参照してください。

2. （変則動作状態ワーニング）ランプ

   メインメニュー→［VF］→［!LED］で［ON］に設定した項目のうち、本機が変則動作状態になると点灯します。

3. BATT（バッテリー）ランプ

   バッテリーの電圧が下がり、使用できなくなる数分前に点滅を始めます。バッテリーが使用できなくなると点灯します。動作の中断を防ぐため、バッテリーの消耗間近になる前に、バッテリーを交換してください。

   詳しくは「ワーニングシステム」を参照してください。

4. SAVEランプ

   通常時

   - 消灯しています。

   ［SAVE LED］を［P2CARD］に設定時

   - メインメニュー→［VF］→［VF INDICATOR］→［SAVE LED］で［P2CARD］に設定していると、P2カードの残量が少なくなったときに点滅します。

   詳しくは「ワーニングシステム」を参照してください。

ページトップへ戻る