- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 設定データの取り扱い
- SDメモリーカードの操作

# SDメモリーカードの操作

SDメモリーカードのフォーマットや、設定データのSDメモリーカードへの書き込み、または書き込まれたデータの読み出し操作は、メインメニュー→［FILE］の［FORMAT SD CARD］および［SETUP DATA（SD CARD）］で行います。

本機以外の機器でSD/SDHC/SDXC規格以外のフォーマットを行ったSDメモリーカードを挿入した場合、ファイルの［LOAD］や［SAVE］はできません。SDメモリーカードをフォーマットし直してください。

## SDメモリーカードをフォーマットするには

メインメニュー→［FILE］→［FORMAT SD CARD］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

確認画面が表示されます。

確認画面で［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

フォーマットしないときは［NO］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押します。

完了メッセージが表示されたら［OK］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

エラーメッセージについて詳しくは「サムネール操作、メニュー操作およびUSBストレージモードでのワーニング/エラー表示」を参照してください。

NOTE

- SDメモリーカードは、サムネール画面からもフォーマットができます。

  詳しくは「SDメモリーカードのフォーマット」を参照してください。

- フォーマットにより消去されたデータは、復元できません。必ずデータを確認した後にフォーマットしてください。

## セットアップファイルの保存と読み込み

指定したメニュー項目をSDメモリーカードに保存および本機に読み込むことができます。

SDメモリーカードへの保存には既存ファイルに上書きする［SAVE］と、新規にファイルを作成する［SAVE AS］の2つの操作があります。

## セットアップファイルをSDメモリーカードに上書き保存するには

あらかじめメインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA SELECT］で、書き込むメニューの種類を選択しておきます。

図1

図2

メインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA（SD CARD）］で［SAVE］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

現在SDメモリーカードに保存されているセットアップファイルの一覧が表示されます。

ファイル一覧から上書き保存するファイルを選択する。

タイトル入力画面とキーボードが表示されます。

キーボードで設定したい文字を入力する。（図1）

ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン///）で［OK］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

確認画面が表示されます。

［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

ファイルが保存され、ファイル一覧が更新されます。（図2）

エラーメッセージが表示された場合、詳しくは「サムネール操作、メニュー操作およびUSBストレージモードでのワーニング/エラー表示」を参照してください。

## セットアップファイルをSDメモリーカードに新しいファイルとして保存するには

あらかじめメインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA SELECT］で、書き込むメニューの種類を選択しておきます。

メインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA（SD CARD）］で［SAVE AS］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

ファイル名とタイトルの入力画面とキーボードが表示されます。工場出荷時は、月日時分のタイトル名およびファイル名が表示されています。

キーボードで設定したい文字を入力する。

ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン///）で［OK］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

確認画面が表示されます。

［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

ファイルの保存が開始されます。

完了メッセージが表示されたら、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

エラーメッセージが表示された場合、詳しくは「サムネール操作、メニュー操作およびUSBストレージモードでのワーニング/エラー表示」を参照してください。

NOTE

- 本機で保存したセットアップファイルは、他機種では使用できません。

- 他機種で保存したセットアップファイルは、本機では使用できません。

## SDメモリーカードに書き込まれているセットアップデータを読み出すには

あらかじめメインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA SELECT］で、読み込ませたいメニューの種類を選択しておきます。

メインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA（SD CARD）］で［LOAD］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

SDメモリーカード内の所定のフォルダーに格納されたセットアップファイル一覧が表示されます。

読み込みたいファイル名を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

確認画面が表示されます。

確認画面に［SYSTEM RESTART］と表示されている場合は、読み込み完了後に本機は再起動します。

［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

ファイルの読み込みが開始されます。

エラーメッセージが表示された場合、詳しくは「サムネール操作、メニュー操作およびUSBストレージモードでのワーニング/エラー表示」を参照してください。

ページトップへ戻る