- トップページ
- 各部の名称
- 音声機能部（入力系）

# 音声機能部（入力系）

1. 〈F.AUDIO LEVEL〉（音声録音レベル調整）つまみ（〈F.AUDIO LEVEL〉つまみでの調整）

   - 音声チャンネル1/2（または3/4）の録音レベルが調整できます。

   - 調整する音声チャンネルを1/2または3/4のどちらにするかは、メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［VR SELECT］で設定します。

   - 〈AUDIO SELECT CH1/3〉/〈AUDIO SELECT CH2/4〉スイッチの位置が〈AUTO〉のときは自動調整になり、〈F.AUDIO LEVEL〉つまみと〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉つまみは動作しません。

   - メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［FRONT VR CH1（CH3）］、［FRONT VR CH2（CH4）］で、〈F.AUDIO LEVEL〉つまみを有効にするかどうかを設定できます。

2. 〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉（音声チャンネル1/3、2/4録音レベル調整）つまみ

   - 〈AUDIO SELECT CH1/3〉/〈AUDIO SELECT CH2/4〉スイッチを〈MANU〉にすると、これらのつまみで音声チャンネル1/2（3/4）の録音レベルが調整できます。

   - 調整する音声チャンネルを1/2または3/4のどちらにするかは、メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［VR SELECT］で設定します。

   - つまみにはロック機構があるので、調整するときはつまみを押し込みながら回してください。

3. 〈AUDIO IN〉（音声入力切り替え）スイッチ

   音声チャンネル1/2/3/4に録音する入力信号を選択します。

   〈FRONT〉 | 〈MIC IN〉（マイク入力）端子に接続したマイク入力信号を録音します。
   〈W.L.〉 | ワイヤレスマイクレシーバーからの入力信号を録音します。
   〈REAR〉 | 〈AUDIO IN CH1/3〉、〈AUDIO IN CH2/4〉（音声入力チャンネル1/3、2/4）端子に接続したオーディオ機器からの音声入力信号を録音します。

   NOTE

   - ステレオマイクAJ-MC900G（別売品）を使用する場合、〈CH1〉と〈CH2〉（または〈CH3〉と〈CH4〉）の両方を〈FRONT〉にしてください。L CHは〈CH1〉（〈CH3〉）に、R CHは〈CH2〉（〈CH4〉）にそれぞれ記録されます。

4. 〈AUDIO SELECT CH1/3〉/〈AUDIO SELECT CH2/4〉（音声チャンネル1/3、2/4自動/手動レベル調整切り替え）スイッチ

   音声チャンネル1/2（3/4）の録音レベルを調整する方法を選びます。

   〈AUTO〉 | 自動調整をします。
   〈MANU〉 | 手動調整をします。

   - 調整する音声チャンネルを1/2または3/4のどちらにするかは、メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［VR SELECT］で設定します。

5. ワイヤレススロット（ワイヤレスマイクレシーバーを使用する場合）

   UniSlot方式のワイヤレスマイクレシーバー（別売品）を取り付けることができます。

6. 〈LINE〉/〈MIC〉（ライン入力/マイク入力）切り替えスイッチ（オーディオ機器を使用する場合）

   〈AUDIO IN CH1/3〉、〈AUDIO IN CH2/4〉（音声入力チャンネル1/3、2/4）端子に接続した音声入力信号を切り替えます。

   〈LINE〉 | ライン入力するオーディオ機器からの音声信号を入力します。
   〈MIC〉 | マイクからの音声信号を入力します。

7. マイク入力電源切り替えスイッチ（外部マイクを使う場合の点検）

   〈AUDIO IN CH1/3〉、〈AUDIO IN CH2/4〉（音声入力チャンネル1/3、2/4）端子に接続されたマイクに電源の供給を入/切するスイッチです。

   〈+48V〉 | マイクに+48 V電源を供給します。
   〈OFF〉 | マイクに電源を供給しません。

   NOTE

   - マイク入力〈+48V〉を設定しているときに〈AUDIO IN CH1/3〉、〈AUDIO IN CH2/4〉端子にマイクを接続していない場合、低周波のノイズが入る場合があります。マイク接続時には問題ありません。

   - メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［REAR MIC POWER］で［ON］に設定されていない場合、スイッチの位置にかかわらず電源を供給しません。

8. 〈AUDIO IN CH1/3〉、〈AUDIO IN CH2/4〉（音声入力チャンネル1/3、2/4）端子（オーディオ機器を使用する場合）

   オーディオ機器、またはマイクを接続します。

9. 〈MIC IN〉（マイク入力）端子（音声入力の準備）

   - マイク（別売品）を接続します。

   - ファントムマイクも使用できます。使用するときは、メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［FRONT MIC POWER］で［ON］に設定してください。［ON］に設定しているときにマイクを接続していない場合、低周波のノイズが入る場合があります。マイク接続時には問題ありません。

ページトップへ戻る