- トップページ
- クリップのサムネール操作
- サムネール操作について
- クリップの修復

# クリップの修復

記録中、急に電源が切れたり、アクセス中のP2カードを取り出したりした場合などに発生した不具合があるクリップを修復します。

カーソルをカーソルボタンで動かして、修復したいクリップ（不具合のあるクリップには不良クリップマークが表示されています）に合わせ、〈SET〉ボタンを押して、クリップを選択する。

メインメニュー→［CLIP］で［REPAIR］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

カーソルボタンと〈SET〉ボタンで［YES］を選択する。

クリップが修復されます。

NOTE

- 不良クリップを探す場合は、メインメニュー→［CLIP］→［REPOSITION］で［NG CLIPS］に設定してください。不良クリップのみ表示されます。詳しくは、「表示するサムネールの設定」を参照してください。

- 黄色い不良クリップインジケーターがついたクリップのみ修復できます。赤い不良クリップインジケーターがついたクリップは削除してください。削除できない場合は、P2カードをフォーマットしてください。

  ただし、修復中に、不良クリップインジケーターが黄色から赤色になり、修復ができない場合があります。

- プロキシーデータを含んだ不良クリップを修復した場合、プロキシーデータは消去されます。

ページトップへ戻る