- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 設定データの取り扱い
- レンズファイルのSDメモリーカードへの書き込みと読み出し

# レンズファイルのSDメモリーカードへの書き込みと読み出し

本機の内蔵メモリーに記憶された8個のレンズファイルを、1タイトルのカードファイルとしてSDメモリーカードに書き込むことができます。SDメモリーカードには、8タイトル書き込むことができます。SDメモリーカードに書き込まれたレンズファイルは、書き込んだ1タイトル（8個のレンズファイル）を内蔵メモリーに読み出すことができます。

内蔵メモリーに記憶されたレンズファイルとSDメモリーカードに書き込まれたレンズファイルの関係は次のようになっています。

内蔵メモリー

8個のレンズファイル

内蔵メモリーのレンズファイルは、8個まで記憶できます。

8個のレンズファイルの内容を、1タイトルのカードファイルとしてSDメモリーカードに書き込むことや読み出すことができます。

カードファイル

タイトル1

タイトル2

タイトル3

タイトル4

8個のレンズファイル×8 = 64個のレンズファイルを書き込むことができます。

タイトル5

タイトル6

タイトル7

タイトル8

## SDメモリーカードにレンズファイルを書き込むには

図1

図2

メインメニュー→［FILE］→［LENS FILE（SD CARD）］で［SAVE］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。（図1）

本機のメモリーに保存されているレンズファイルの一覧が表示されます。

ファイル一覧から書き込むファイルを選択する。（図2）

タイトル入力画面とキーボードが表示されます。

キーボードで設定したい文字を入力する。

ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン///）で［OK］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

確認画面が表示されます。

［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

ファイルが保存され、ファイル一覧が更新されます。

エラーメッセージが表示された場合、詳しくは「サムネール操作、メニュー操作およびUSBストレージモードでのワーニング/エラー表示」を参照してください。

## レンズファイルをSDメモリーカードから読み出すには

メインメニュー→［FILE］→［LENS FILE（SD CARD）］で［LOAD］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

本機のメモリーに保存されているレンズファイルの一覧が表示されます。

読み込みたいファイル名を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

確認画面が表示されます。

［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

ファイルの読み込みが行われます。

完了メッセージが表示されたら、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

エラーメッセージが表示された場合、詳しくは「サムネール操作、メニュー操作およびUSBストレージモードでのワーニング/エラー表示」を参照してください。

NOTE

- SDメモリーカード上のカードファイルのタイトルは［LENS FILE（SD CARD）］画面に表示されますが、中に含まれるレンズファイルのタイトルは、［LENS FILE（SD CARD）］画面に表示されません。その都度、ファイルを読み出して、［LENS FILE］画面で確認してください。このとき、内蔵メモリーのレンズファイルが読み出したレンズファイルに書き換えられてしまいます。内蔵メモリーのレンズファイルをSDメモリーカードに書き込んでバックアップしてから、SDメモリーカードのレンズファイルを読み出してください。

## CACファイル

詳しくは「色収差補正機能（CAC）」を参照してください。

ページトップへ戻る