- トップページ
- 記録と再生
- P2カードについて
- P2カードを入れる

# P2カードを入れる

本機を初めて使用するときは、必ず時刻の設定を先に行ってください。（内蔵時計の日付/時刻の設定）

本機はP2メモリーカードスロットとmicroP2メモリーカードスロットのどちらかを選択して使用します。

P2メモリーカードスロット1

P2メモリーカードスロット2

P2メモリーカードアクセスLED

イジェクトボタン

microP2メモリーカードスロット3

microP2メモリーカードアクセスLED

スロットカバー

microP2メモリーカードスロット4

図1

図2

図3

〈POWER〉スイッチを〈ON〉にする。

P2メモリーカードまたはmicroP2メモリーカードのどちらを使用するかを設定する。

メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］で［REC MEDIA］を選択する。

P2メモリーカードを使用する場合は、［P2］を、microP2メモリーカードを使用する場合は、［microP2］を選択する。

スロットカバーを開ける。（図1）

カードスロットに使用するカードを挿入する。（図2）

- P2メモリーカードの場合

  - イジェクトボタンが飛び出るまで押し入れます。

  - カードのロゴを上向きにして挿入します。

  - 挿入後、飛び出たイジェクトボタンを右に倒します。

- microP2メモリーカードの場合

  - ラベル面を上にして挿入します。

  - microP2メモリーカードスロット3のカードは、スロットカバーの小窓をスライドさせて挿入したり、取り出したりできます。

- 挿入後、各スロットのP2カードアクセスLEDにP2カードの状態が表示されます。（図3）（P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について）

スロットカバーを閉める。

NOTE

- 落下防止、防塵・静電気防止のため、スロットカバーを開けた状態のまま、本機を移動しないでください。

- P2カードは必ず、P2機器でフォーマットしてください。

- microP2メモリーカードにmicroP2カードアダプター（AJ-P2AD1G）に取り付けると、本機のP2メモリーカードスロットに挿入して使用できます。

- microP2メモリーカードスロットで、microP2メモリーカード以外のSDHC/SDXCメモリーカードをご使用になった場合、動作を保証するものではありません。

- microP2メモリーカードをゆっくりと挿入したりカードの端子に汚れがあったりした場合、［FORMAT ERROR!］や［NOT SUPPORTED!］、［CHECK SLOT］（スロット番号）と表示されることがあります。その場合、microP2メモリーカードを挿入し直してください。

ページトップへ戻る