- トップページ
- 記録と再生
- 特殊な記録機能について
- ワンショット記録

# ワンショット記録

設定した時間単位で一度だけ記録します。

メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］で各項目の設定を確認する。

ワンショット記録機能を使用できるシステムモードについては、「システムモードと記録機能」の表を参照してください。

メニュー操作については「設定メニューの基本操作」を参照してください。

メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］→［RECORDING］で［ONE SHOT］に設定する。

メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］で次の関連項目を設定する。

- ［HOLD］：電源を切った後も［REC FUNCTION］の内容を保持するための設定

- ［REC TIME］：1回あたりの記録時間

- ［START DELAY］：〈REC〉ボタンを押してから最初の記録を開始するまでの遅延時間

〈REC〉ボタンを押す。

- 手順3で設定した時間の記録を行い、記録一時停止になります。

- 停止するには、〈STOP〉ボタンを押します。

- メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］→［HOLD］で［OFF］に設定しているときに電源を切ると、ワンショット記録の設定は解除されます。

- 設定を解除するには、メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］→［RECORDING］で［NORMAL］に設定します。

- 表示窓の右上およびビューファインダーや液晶モニターの右部に、次のように表示されます。

  - 記録中：［i REC］点灯

  - 一時停止中：［i REC］点滅

  - 停止中：［i］点滅

NOTE

- ワンショット記録モードで動作中、記録対象となっているスロットのP2カードアクセスLEDはオレンジ色に点滅します。このP2カードは取り出さないでください。もし、抜いてしまった場合はクリップを修復してください。ただし、修復した場合でも、記録した最後の3～4秒間（P2カードをまたいだ記録中に取り出した場合は最大10秒間ほど）の映像が失われることがあります。クリップの修復について、詳しくは「クリップの修復」を参照してください。

- メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］→［REC SIGNAL］で［SDI］に設定されている場合、ワンショット記録は動作しません。

- 動作中は、他の操作を受け付けません。

- プリレック、およびワンクリップレックは動作しません。

- 音声は記録されません。

- 記録したデータ（停止するまでのデータ）は、まとめて1つのファイルとなります。

- 連続でワンショット記録する場合、記録動作の受け付けが遅くなることがあります。

ページトップへ戻る