- トップページ
- ネットワーク接続
- FTPクライアント機能の利用
- FTPサーバーからP2カードへの書き戻し（コピー）

# FTPサーバーからP2カードへの書き戻し（コピー）

ネットワーク上のFTPサーバーから、選択したクリップをP2カードへ書き戻すことができます。

FTPサムネール画面を表示する。

コピーするクリップを選択する。

メインメニュー→［CLIP］→［COPY］で［SLOT 1］/［SLOT 2］/［SLOT 3］/［SLOT 4］のいずれかを選択する。

ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

コピーが開始されます。

コピーを完了すると［COPY COMPLETED!］と表示されます。

NOTE

- FTPサーバーからP2カードへのクリップ書き戻しは、メイン記録の映像と音声を含むクリップのみ可能です。プロキシー記録クリップのみをFTPサーバーからP2カードへ書き戻すことはできません。（［UNKNOWN CONTENTS FORMAT!］とエラーメッセージが表示されます）

- プロキシー記録クリップのみの書き戻しは、SDメモリーカードに対して可能です。

  書き戻し方法については、「FTPサーバーからSDメモリーカードへの書き戻し（インポート）」を参照してください。

  メイン記録の映像と音声を含まないプロキシー記録クリップのみでは、再生やメタデータ編集など通常の用途には使用できません。

- サーバー上のクリップ数、ネットワークの状態などにより、サムネール表示、コピーに時間がかかる場合があります。

- コピーを中断したいときは、カーソルボタンで［CANCEL］にカーソルを合わせて〈SET〉ボタンを押します。［CANCEL］の確認が表示されるので、［YES］を選択し、〈SET〉ボタンを押します。途中までコピーされたコピー先のクリップは削除されます。

- コピーを開始した後は、通信切れのエラーを検出しません。長時間にわたってコピーが進まない場合は、コピーを中断してください。

- コピー先P2カードのフォルダー内のクリップ数が1000を超える場合はコピーできません。

- SSHを使用して転送するには、FTPサーバーがSSHに対応している必要があります。

- SSHを使用して転送すると転送速度は低下します。

- コピーなどの操作でいったんエラーが発生した後は、FTPサーバーへの接続が切断されて、操作の継続ができなくなる場合があります。この場合は、一度FTPエクスプロアー画面に戻って、再度FTPサムネール画面を表示してからコピーなどの操作を行ってください。

ページトップへ戻る